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温馨提示
一、参与本项目的供应商须采用广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”（以下简称政府采购交易系统）进行网上报名。系统访问网址为：http://ythpt.sg.gov.cn。
二、投标文件提交时间为投标截止时间前30分钟内。

三、为确保顺利投标，供应商必须根据招标文件的要求并参考《供应商操作流程图》进行投标。[详见《供应商操作流程图》,如需办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA、GDCA）和韶关市公共资源交易一体化平台政府采购交易系统供应商入库手续的，详见韶关市公共资源交易一体化平台《政府采购网上交易系统供应商办理入库公告》，地址：https://portal.ythpt.sg.gov.cn/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=0eacb0a6a954472081e027212fd4bb73，如需其它技术支持，请联系13288134927/0751-8379671 伍工]。

四、供应商报名参与分包项目的多个分包时，应当对应各分包分别报名，报名成功后，应当对应各分包分别获取子账号并交纳投标保证金。投标时应当仔细检查分包号，分包号与分包名称必须对应。

五、供应商报名参与已发布更正公告的项目，应当按报名流程在原采购公告处进行操作（更正公告不具备报名功能）。

六、供应商报名参与重新采购的项目时，应当登录《政府采购交易系统》进行重新报名。
七、请仔细检查投标文件是否已按顺序编制页码，是否按招标文件要求签署。

八、以联合体形式投标的，请提交《联合体共同投标协议书》。

九、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

十、中标供应商到采购代理机构政府采购部领取中标通知书。
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第一部分
投标邀请函

韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目的潜在投标人应在广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”进行网上报名。（详见“六、其他补充事宜”的“采购项目注意事项”）获取招标文件，并于2026年11月2日9点30分（北京时间）前提交投标文件。 

一、项目基本情况

项目编号：SG26WT005

项目名称：韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目

预算金额（元）：4,515,161.85
最高限价（如有）：3,777,155.40

采购需求：(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

1、标的名称：韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或服务要求：

（1）采购项目内容及需求详见该采购项目招标文件

（2）项目编号：SG26WT005（项目编号为采购代理机构存档识别号）

4、其他:/

合同履行期限：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用（由用户方造成工期延误除外）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

4、本项目的特定资格要求：

关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

时间： 2026年10月12日2026年10月19日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ） 

地点： 参与本项目的供应商须采用广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”进行网上报名，详见“六、其他补充事宜”的“采购项目注意事项”。

方式： 网上获取

售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2026年11月2日9点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日） 

地点：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心。 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。 

六、其他补充事宜

（一）采购项目注意事项

    1.参与本项目的供应商须采用广东省公共资源交易平台.韶关，韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”（以下简称政府采购交易系统）进行网上报名。

2.报名事宜（技术支持：13288134927/0751-8379671 伍工）

   （1）报名流程：供应商必须在报名时间内登录系统（请使用360浏览器登录网址：http://ythpt.sg.gov.cn），在用户登录窗口使用（深圳CA，GDCA）登录。登录成功后，点击“政府采购交易”进入政府采购交易系统，点击“系统功能菜单”中的“投标报名 > 项目列表”查看可报名的项目，选择需参与的项目分包，点击“报名”，输入联系人、联系电话，输入Pin码验证成功后，点击“确认”即可。在“已报项目”栏中看到已报项目，即为报名成功。

    供应商报名参与接受联合体投标的项目，可选择“报名”或“联合体报名”。选择“报名”的，报名流程参考第一款的“报名流程”；选择“联合体报名”的，联合体的发起方应选择组成联合体的成员，并向其发起邀请，待联合体的成员接受邀请后，联合体的发起方代表联合体提交报名。（供应商应根据政府采购交易系统指引进行操作，遇到任何操作问题，请联系技术支持：13288134927/0751-8379671 伍工）

   （2）供应商报名参与分包项目的多个分包，应当在招标文件规定的期限内对应各分包分别报名。

   （3）供应商报名参与已发布更正公告的项目，应当在招标文件规定的期限内按报名流程在原采购公告处进行操作（更正公告不具备报名功能）。

   （4）供应商报名参与重新采购的项目，应当登录政府采购交易系统按报名流程在招标文件规定的期限内重新报名。

   （5）未在韶关市公共资源交易中心办理韶关市电子交易平台数字证书（深圳CA、GDCA）和政府采购交易系统供应商入库手续的，供应商应当在广东省公共资源交易平台.韶关注册账号及完善企业信息（网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/440200/index），跳转到韶关市公共资源交易一体化平台“政府采购交易系统”（网址：http://ythpt.sg.gov.cn）企业信息上传资料入库，携带相关资料到韶关市公共资源交易中心1号楼一楼办事大厅办理相关手续（详见韶关市公共资源交易一体化平台的《政府采购供应商办理CA及入库公告》，网址：https://portal.ythpt.sg.gov.cn/detail?firstTab=04&category=Bszngl&id=0eacb0a6a954472081e027212fd4bb73）。

（6）报名成功后，供应商自行登录广东省公共资源交易平台.韶关跳转至韶关市公共资源交易一体化平台或直接打韶关市公共资源交易一体化平台（网址：http://ythpt.sg.gov.cn）或政府采购交易系统下载招标文件、操作指南（以最新日期版本为准）参加投标活动。  
（二）供应商应当在参与采购活动前详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，且不存在任何含糊不清和误解之处，否则，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

   （三）本项目监管部门：韶关市财政局

   （四）采购人受理质疑联系事项

联系部门：韶关市总工会                   

联系电话： 0751-8879816                

通讯地址：韶关市浈江区文化街7号

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：韶关市总工会

地址：韶关市浈江区文化街7号

联系方式： 0751-8879908

2.采购代理机构信息

名称：韶关市公共资源交易中心 

地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心 

联系方式：0751-8379800 

3.项目联系方式

项目联系人：曹小姐

电话： 0751-8379800
 

 发布人：韶关市公共资源交易中心 

         发布时间：2026年10月12日
第二部分
用户需求书

《用户需求书》中凡标有“★”的地方均被视为实质性条款。供应商要特别加以注意，必须对此响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。标注有“▲”号参数为重要条款，需要逐条响应，如不满足要求将可能影响评分。
  一、采购项目概况
1.项目建设目标

本项目紧扣“百千万工程”要求，落实《广东省公共文化服务促进条例》普惠性原则，立足韶关市工人文化宫“职工服务核心阵地”定位，打造集思想政治引领、产业工人学历能力提升、文体活动开展、红色文化展示于一体的智能化公共服务平台，满足职工群众及周边社区居民的多元精神文化需求，推动优质文化资源向基层延伸。

响应“十四五”公共文化数字化发展规划与工会数智化建设部署，构建高标准声学系统、智能声光电视讯系统及高效管控体系，融入VR虚拟现实等新技术，实现设备集中管控、音视频高清传输与数字资源共享，既保障会议、演出、培训等活动高质量开展，也为职工数字技能学习、线上培训提供技术支撑。

遵循“政府主导、社会参与、共建共享”原则，参照韶关市新型公共文化空间建设经验，完善多元化服务设施与信息发布体系，提升公共文化服务的便捷性与实效性，将项目建成导向正确、功能齐全、服务规范的职工服务样板工程，助力韶关公共文化服务均衡发展与文化强市建设。

2.项目建设内容

项目采购内容包括：功能室软装及设备采购。
舞台设备：为多功能厅配置显示、矩阵切换、专业扩声、中控及舞台机械、灯光系统，适配会议、演出等多元场景。

培训与办公设施：按功能分区配置各类培训室、活动室专用家具（桌椅、沙发、文件柜、茶台等），满足培训、办公、休闲等需求。

智能会议与培训系统：为各会议室、培训室配置多媒体显示、音频扩声、无线会议、录播、远程视频会议及云控系统，支撑日常会议、跨区域协作与职工培训。

公共信息发布系统：在大厅、办事窗口等公共区域部署信息发布终端与 LED 显示屏，构建统一管理、精准推送的信息发布体系，展示政策、通知、宣传内容。

二、采购项目需求

（一）采购项目需求一览表

	采购项目名称
	数量
	主要技术规格
	最高限价（元）
	备注

	韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目
	1（批）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3,777,155.40
	

	


注：1.报价超出预算金额或最高限价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

2.投标报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

3.异常低价审查，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（2投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 如项目（包组）采用下浮率报价的，则所述的投标（响应）报价，则为（1-下浮率报价）。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料。如供应商为厂家的，则对主要材料采购价格、人工费用、厂房（办公场地）费用、设备折旧、包装、运输、售后服务、税金、利润、代理服务费等各项费用组成的报价进行分析说明。如供应商为代理商或经销商的，则对设备采购价格、人工费用、办公场地费用、包装、运输、售后服务、税金、利润、代理服务费等各项费用组成的报价进行分析说明。分析说明须逐一提供佐证材料，包括但不限于：①设备的采购合同，或主要材料的采购合同；②人员工资明细表及银行工资转帐凭证；③自有厂房（或办公场所）的提供房产证明，租赁厂房（或办公场所）的提供租赁合同及发票，委托生产的提供委托生产合同；④生产设备购置合同或租赁合同或委托生产合同。⑤以往同类产品的合同及中标（成交）通知书（或交易发票）。 注：上述罗列的费用，如实际并未发生，则无须提供对应的成本分析及证明材料，但供应商应提供说明。 被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。 通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

（二）采购项目需求清单表

	序号
	名称
	规格、技术参数要求
	数量
	单位
	备注
	是否属于项目核心产品

	（一）大厅信息发布系统

	1.硬件模块

	1
	管理主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2.软件模块

	1
	信息发布平台管理软件
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3.信息发布区域

	1
	43寸立式触摸一体机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	信息发布终端（1#1F裙楼大厅）
	否

	2
	55寸卧式触摸一体机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	信息发布终端（安装于1#1F大厅）
	否

	3
	32英寸信息发布一体触摸终端
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	5
	台
	信息发布终端（安装于1#1F裙楼大厅办事窗口）
	否

	4、1#1F大厅LED显示系统

	4.1LED显示屏系统(显示屏净尺寸3.52m×1.92m=6.7584m²，屏体分辨率：2288×1248）

	1
	户内全彩LED屏1
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6.7584 
	平方米
	
	否

	2
	视频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	发布盒1
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	是

	4.1 控制设备以及配套设备

	1
	配电柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	4.3 辅材及LED钢结构

	1
	LED钢结构
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	7.3124 
	平方米
	
	否

	2
	动力电缆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	100
	米
	
	否

	3
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	200
	米
	
	否

	4
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1200
	米
	
	否

	5
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	
	否

	6
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	300
	米
	
	否

	7
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	300
	米
	
	否

	5.施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（二）2#2F多功能厅舞台音响机械灯光系统

	1、扩声系统

	1.1信号放大及扬声器系统

	1
	线阵主音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	8
	只
	
	否

	2
	线阵低音音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	
	否

	3
	吊装田字架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	套
	
	否

	4
	葫芦架配6米
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	套
	
	否

	5
	舞台返听音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	
	否

	6
	观众席补声音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	只
	
	否

	7
	观众席补声音箱支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	只
	
	否

	8
	落地超低频音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	
	否

	9
	主扩线阵音箱功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	10
	线阵超低频音箱功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	11
	舞台返听音箱功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	12
	观众席补声音箱功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	台
	
	否

	13
	落地超低频音箱功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	1.2音源及传声部分

	1
	无线手持话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	2
	无线头戴话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3
	天线分配器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	4
	话筒天线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	5
	合唱话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	支
	
	否

	6
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	个
	
	否

	7
	演讲台话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	8
	音频隔离器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	1.3信号处理及周边

	1
	调音台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	音频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	智能混音器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	4
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	5
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	2、中控系统

	1
	网络中控主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	触摸屏
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	控制器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	4
	平板电脑
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	5
	路由器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3、舞台灯光及幕布机械系统

	3.1舞台灯光系统

	一顶光

	1
	固定染色灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10
	台
	
	否

	2
	影视灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9
	台
	
	否

	二顶光

	1
	固定染色灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10
	台
	
	否

	2
	摇头灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9
	台
	
	否

	三顶光

	1
	固定染色灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10
	台
	
	否

	2
	影视灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9
	台
	
	否

	四顶光

	1
	固定染色灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10
	台
	
	否

	2
	摇头灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9
	台
	
	否

	面光

	1
	影视灯
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	16
	台
	
	否

	外围设备及控制系统

	1
	控台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	是

	2
	直通箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	信号放大器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	辅材

	1
	大灯勾
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	42
	个
	
	否

	2
	多功能灯勾
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	72
	个
	
	否

	3
	安全绳
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	94
	条
	
	否

	4
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	600
	米
	
	否

	5
	信号线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	600
	米
	
	否

	6
	动力电缆线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	50
	米
	
	否

	7
	灯杆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	15
	根
	
	否

	3.2舞台机械

	1
	1100W大幕机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	对开大/底幕
	否

	2
	对开幕
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	44
	米
	对开大/底幕
	否

	3
	固定前沿幕吊杆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	27
	米
	
	否

	4
	8KN吊杆机（多层缠绕）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	台
	顶光
	否

	5
	升降灯光吊杆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	78
	米
	顶光
	否

	6
	8KN吊杆机（多层缠绕）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	面光
	否

	7
	升降灯光吊杆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	22
	米
	面光
	否

	8
	两路对开幕变频控制机箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	9
	4KW八路控制柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	10
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3.3幕布系统

	1
	幕布（金丝绒）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	117
	㎡
	会标幕
	否

	2
	幕布（金丝绒）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	39
	㎡
	会标幕衬里
	否

	3
	幕布（金丝绒）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	648
	㎡
	大幕
	否

	4
	幕布（金丝绒）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	216
	㎡
	大幕衬里
	否

	5
	幕布（金丝绒）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	480
	㎡
	底幕
	否

	6
	幕布（金丝绒）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	160
	㎡
	底幕衬里
	否

	4、周边配套设备

	1
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	交换机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	多媒体插座
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	套
	
	否

	4
	音频地插
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	5
	音箱地插盒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	个
	返听音箱
	否

	6
	音箱墙插盒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	低音音箱
	否

	7
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	电脑音源--调音台
	否

	8
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	根
	无线话筒--调音台
	否

	9
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	根
	功放--功放
	否

	10
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	8
	根
	调音台--处理器
	否

	11
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	调音台编组
	否

	12
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	根
	处理器--功放
	否

	13
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	监听音箱--调音台
	否

	14
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	
	否

	15
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	
	否

	16
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	8
	条
	
	否

	17
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	12
	条
	
	否

	18
	光纤HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	条
	
	否

	19
	音响线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	250
	米
	
	否

	20
	双芯咪线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	200
	米
	
	否

	21
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	50
	米
	
	否

	22
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	200
	米
	
	否

	23
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	
	否

	24
	馈线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	100
	米
	
	否

	25
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	250
	米
	
	否

	26
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	250
	米
	
	否

	27
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	250
	米
	
	否

	28
	其他辅材
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	批
	
	否

	6、施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（三）1#3F多媒体教育培训室

	1、显示系统

	1
	投影机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	投影幕
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	
	否

	3
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	
	否

	2、云控系统（含扩声系统）

	1
	控制主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	云控教室平台软件
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3
	多媒体终端
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	是

	4
	触摸屏
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	5
	话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	
	否

	6
	话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	7
	麦克风处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	8
	彩色触摸屏
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	9
	吊麦
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	10
	吊麦支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	
	否

	11
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	12
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	
	否

	13
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	
	否

	14
	IC卡
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	
	否

	15
	场景控制扩展盒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	16
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3、智慧讲台

	1
	讲桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	
	否

	2
	教学红外笔
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3
	无线鼠标键盘
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	4、辅助材料

	1
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	
	否

	3
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	条
	
	否

	4
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	40
	米
	
	否

	5
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	
	否

	6
	音频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	米
	
	否

	7
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	米
	
	否

	8
	音箱线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	米
	
	否

	9
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	80
	米
	
	否

	10
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	80
	米
	
	否

	11
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	80
	米
	
	否

	5、补充项

	1
	储物柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	5.22
	㎡
	
	否

	2
	作品悬挂板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	18
	㎡
	
	否

	3
	立式白板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	6、施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（四）1#3F再就业培训室

	一、显示系统

	1
	投影机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	投影幕
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	
	否

	3
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	
	否

	二、云控系统（含扩声系统）

	1
	多媒体终端
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	是

	2
	触摸屏
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	
	否

	4
	话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	5
	麦克风处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	6
	彩色触摸屏
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	7
	吊麦
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	8
	吊麦支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	
	否

	9
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	10
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	
	否

	11
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	
	否

	12
	IC卡
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	
	否

	13
	场景控制扩展盒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	14
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	三、智慧讲台

	1
	讲桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	
	否

	2
	教学红外笔
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3
	无线鼠标键盘
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	四、辅助材料

	1
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	
	否

	3
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	条
	
	否

	4
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	40
	米
	
	否

	5
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	
	否

	6
	音频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	米
	
	否

	7
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	米
	
	否

	8
	音箱线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	米
	
	否

	9
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	80
	米
	
	否

	10
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	80
	米
	
	否

	11
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	80
	米
	
	否

	五、补充项

	1
	储物柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	5.22
	㎡
	
	否

	2
	作品悬挂板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	18
	㎡
	
	否

	3
	立式白板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	六、施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（五）1#3F培训会议室

	1、LED显示系统

	1.1LED显示屏系统(显示屏净尺寸4.16m*2.4m=9.984平米，屏体分辨率：2704*1560）

	1
	户内全彩LED屏2
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9.9840 
	平方米
	
	否

	2
	发送盒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	1.2 控制设备以及配套设备

	1
	台式电脑
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	配电柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2、矩阵切换系统

	1
	无缝高清矩阵切换器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3、扩声系统

	1
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	主扩音箱
	否

	2
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	主扩音箱功放
	否

	3
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	主扩音箱壁挂支架
	否

	4
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	辅助音箱
	否

	5
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	辅助音箱功放
	否

	6
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	辅助音箱壁挂支架
	否

	7
	调音台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	8
	音频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	9
	无线话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	10
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	4、会议系统

	1
	全数字会议系统主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	会议话筒处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	会议话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	主席话筒
	否

	4
	会议话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9
	台
	代表话筒
	否

	5
	充电箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	6
	发射器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	7
	交换机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	5、集中控制系统

	1
	网络中控主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	平板电脑
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	路由器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	4
	控制器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	6、会议录播系统

	1
	录播主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	摄像机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	台
	
	否

	7、辅材及LED钢结构

	1
	LED钢结构
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	13.8450 
	平方米
	
	否

	2
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3
	多媒体插座
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	4
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	话筒--调音台
	否

	5
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	调音台主输出--音频处理器
	否

	6
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	根
	音频处理器--功放
	否

	7
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	根
	电脑、手机--调音台
	否

	8
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	调音台--录播主机
	否

	9
	双芯咪线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台
	否

	10
	音箱线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接专业音箱等音箱到功放
	否

	11
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	条
	连接地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备
	否

	12
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	条
	连接视频传输盒设备
	否

	13
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	720
	米
	连接带有RJ45的设备到交换机，也可用于做控制线
	否

	14
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	用于压网线线头，做成成品网线
	否

	15
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	米
	连接需要电源控制器控制的用电设备供电
	否

	16
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	200
	米
	
	否

	17
	动力电缆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	100
	米
	
	否

	18
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	19
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	20
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	220
	米
	
	否

	8、补充项

	1
	储物柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	5.22
	㎡
	
	否

	2
	作品悬挂板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	18
	㎡
	
	否

	3
	立式白板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	9、施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（六）2#1F职工教育培训室

	一、显示系统

	1.1 LED显示屏系统(显示屏净尺寸3.52m*1.92m=6.7584m²，屏体分辨率：2288*1248）

	1
	户内全彩LED屏3
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6.7584
	平方米
	
	否

	2
	视频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	1.2 控制设备以及配套设备

	1
	配电柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	台式电脑
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2、矩阵切换系统

	1
	无缝高清矩阵切换器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3、扩声系统

	1
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	主扩音箱
	否

	2
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	主扩音箱功放
	否

	3
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	主扩音箱壁挂支架
	否

	4
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	辅助音箱
	否

	5
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	辅助音箱功放
	否

	6
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	只
	辅助音箱壁挂支架
	否

	7
	调音台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	8
	音频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	9
	无线话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	10
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	4、会议系统

	1
	全数字会议系统主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	会议话筒处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	会议话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	主席话筒
	否

	4
	会议话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9
	台
	代表话筒
	否

	5
	充电箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	6
	发射器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	7
	交换机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	5、集中控制系统

	1
	网络中控主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	平板电脑
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	路由器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	4
	控制器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	6、会议录播系统

	1
	录播主机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	摄像机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	台
	
	否

	7、辅材及LED钢结构

	1
	LED钢结构
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	7.3124
	平方米
	
	否

	2
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	3
	多媒体插座
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	4
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	话筒--调音台
	否

	5
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	调音台主输出--音频处理器
	否

	6
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	根
	音频处理器--功放
	否

	7
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	根
	电脑、手机--调音台
	否

	8
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	根
	调音台--录播主机
	否

	9
	双芯咪线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台
	否

	10
	音箱线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接专业音箱等音箱到功放
	否

	11
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	条
	连接地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备
	否

	12
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	条
	连接视频传输盒设备
	否

	13
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	420
	米
	连接带有RJ45的设备到交换机，也可用于做控制线
	否

	14
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	用于压网线线头，做成成品网线
	否

	15
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	200
	米
	如需布线，按实际布线产生距离核算
	否

	16
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	米
	连接需要电源控制器控制的用电设备供电
	否

	17
	动力电缆
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	米
	
	否

	18
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	19
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	20
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	220
	米
	
	否

	8、施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（七）1#2F声乐室

	1、扩声系统

	1
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	主扩音箱
	否

	2
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	主扩音箱功放
	否

	3
	支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	主扩音箱壁挂支架
	否

	4
	调音台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	5
	音频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	6
	无线话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	7
	电源管理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	2、辅助材料

	1
	机柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	2
	多媒体插座
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	3
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	话筒--调音台
	否

	4
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	根
	调音台主输出--音频处理器
	否

	5
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	根
	音频处理器--功放
	否

	6
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	根
	电脑、手机--调音台
	否

	7
	双芯咪线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台
	否

	8
	音箱线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接专业音箱等音箱到功放
	否

	9
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	条
	连接地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备
	否

	10
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	条
	连接视频传输盒设备
	否

	11
	六类带屏蔽网线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	连接带有RJ45的设备到交换机，比如：电脑、矩阵延长器、网络摄像头等；也可用于做控制线
	否

	12
	水晶头
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	用于压网线线头，做成成品网线
	否

	13
	电源线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20
	米
	连接需要电源控制器控制的用电设备到机房，如：投影机、投影幕布、电动窗帘等设备以及桌插、地插等设备供电
	否

	14
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	15
	镀锌钢管
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	16
	强弱电材料槽式电缆桥架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	120
	米
	
	否

	3、施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（八）功能室移动显示系统

	1、显示系统

	1
	智慧会议平板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	2
	OPS电脑模块
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	个
	
	否

	3
	移动支架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	4
	无线传屏器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	台
	
	否

	5
	HDMI视频线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	条
	
	否

	6
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（九）职工书屋自助借还书机、门禁系统

	1
	自助借还书机
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	含可升降还书箱一台。
	否

	2
	安全门禁（单通道）
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	门禁联动系统
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	含身份证模块、高频一卡通模块、二维码模块、人脸识别模块。
	否

	（十）创新学术交流中心、职工书屋设备

	1.显示、扩声系统

	1
	户内全彩LED屏4
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9.3184 
	平方米
	
	否

	2
	视频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	3
	配电柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	4
	钢结构
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9.9684 
	平方米
	
	否

	5
	专业音箱
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	只
	
	否

	6
	专业功放
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	7
	AI音频处理器
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	8
	无线话筒
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	9
	发布盒2
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	台
	
	否

	10
	线材
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	150
	米
	
	否

	11
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	卷
	
	否

	12
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	卷
	
	否

	13
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	盒
	
	否

	14
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	150
	米
	
	否

	15
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	卷
	
	否

	16
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	卷
	
	否

	17
	线材
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	6
	条
	
	否

	18
	音频连接线
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	根
	
	否

	19
	
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	8
	根
	
	否

	20
	多媒体插座
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	
	否

	21
	交互智能平板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	台
	
	否

	22
	显示屏
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	台
	
	否

	2.施工调测

	1
	施工调测
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	项
	
	否

	（十一）培训区桌椅

	1、1#3F多媒体教育培训室

	1
	培训桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	张
	[image: image101.png]



	否

	2
	会议椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	60
	张
	[image: image2.png]



	否

	3
	演讲台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1 
	张
	[image: image3.png]



	否

	2、1#3F培训会议室

	1
	培训桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	142 
	张
	[image: image4.png]Sy

g = omanaf




	否

	2
	会议椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	142 
	张
	[image: image5.png]Sy

g = omanaf




	否

	3
	主席台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	5 
	套
	[image: image6.png]



	否

	4
	领导椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10 
	张
	[image: image7.png]



	否

	3、综合性多功能厅

	1
	主席台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	9 
	张
	[image: image8.png]



	否

	2
	会议椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	20 
	张
	[image: image9.png]



	否

	3
	演讲台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1 
	张
	[image: image10.png]



	否

	4、1#2F书画室

	1
	书画桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10 
	张
	[image: image11.png]



	否

	2
	书画椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	10 
	张
	[image: image12.png]



	否

	5、1#3F再就业培训室

	1
	讲台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1 
	张
	[image: image13.png]



	否

	2
	培训椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	65 
	张
	[image: image14.png]



	否

	6、1#2F多功能培训室

	1
	讲台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1 
	张
	[image: image15.png]



	否

	2
	培训椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	16 
	张
	[image: image16.png]



	否

	7、棋牌室

	1
	棋牌桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	12 
	张
	[image: image17.png]



	否

	2
	[image: image1.png]


棋牌椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	48 
	张
	[image: image18.png]



	否

	8、2#1F职工教育培训室

	1
	讲台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1 
	张
	[image: image19.png]



	否

	2
	会议椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	114 
	张
	[image: image20.png]



	否

	3
	培训桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	57
	张
	[image: image21.png]



	否

	9、1#2F茶艺培训室

	1
	茶台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	12 
	张
	[image: image22.png]



	否

	2
	茶椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	16 
	张
	[image: image23.png]



	否

	10、1#2F美术培训室

	1
	美术椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	30 
	张
	[image: image24.png]



	否

	2
	画板
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	30 
	张
	[image: image25.png]



	否

	11、1#2F手工坊

	1
	手工桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	15 
	张
	[image: image26.png]



	否

	2
	手工椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	15 
	张
	[image: image27.png]



	否

	12、心灵驿站

	1
	办公桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	张
	[image: image28.png]



	否

	2
	办公椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	个
	[image: image29.png]



	否

	3
	班前椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	张
	[image: image30.png]e




	否

	4
	文件柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	个
	[image: image31.png]



	否

	5
	沙发
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	[image: image32.png]



	否

	6
	茶几
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	[image: image33.png]



	否

	7
	书架
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	套
	[image: image34.png]



	否

	8
	沙盘
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	个
	[image: image35.png]



	否

	9
	调解桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	套
	[image: image36.png]



	否

	10
	调解椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	8
	张
	[image: image37.png]



	否

	11
	三人沙发
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	套
	[image: image38.png]



	否

	13、接访室

	1
	办公桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	套
	[image: image39.png]



	否

	2
	办公椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	张
	[image: image40.png]



	否

	3
	班前椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	2
	张
	[image: image41.png]



	否

	4
	文件柜
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	4
	个
	[image: image42.png]



	否

	5
	沙发
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	[image: image43.png]



	否

	6
	茶几
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	[image: image44.png]



	否

	7
	角几
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	张
	[image: image45.png]—

&




	否

	14、1#2F声乐室

	1
	条桌
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	12
	张
	[image: image46.png]



	否

	2
	坐椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	48
	张
	[image: image47.png]



	否

	15、1#2F摄影室

	1
	5人组合位
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	3
	套
	[image: image48.png]



	否

	2
	职员椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	15
	张
	[image: image49.png]



	否

	16、创新学术交流中心

	1
	培训椅
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	56 
	张
	[image: image50.png]



	否

	2
	讲台
	详见本部分“四、采购项目技术要求”
	1
	套
	/
	否


注：1.供应商必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

三、采购项目执行标准（包括国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）
1.★关于强制节能的规定：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购人拟采购的产品在《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别（台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴）的，必须按财库【2019】19号文中《节能产品政府采购品目清单》的要求强制执行。

2.★本项目采购产品如有属于《强制性产品认证目录》所列产品的，请投标人承诺在交货时提供该产品有效期内的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书复印件。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）（如有）

四、采购项目技术要求
	序号
	名称
	规格、技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	（一）大厅信息发布系统

	1.硬件模块

	1
	管理主机
	1.具有≥4个硬盘抽取盒，设有锁定装置，设备支持硬盘热插拔。
2.服务器配置≥四核处理器，≥8线程，主频≥3.4GHz。
3.服务器标配内存≥8G，硬盘≥2T。
4.具有≥2* RJ45 千兆网络接口，≥1* RJ45 千兆网络管理接口；≥4* USB 2.0 接口，≥1* RS232 COM 接口，≥2* USB 3.0 接口，≥1* VGA 接口。
5.管理终端数量≥100台。
	1
	台
	

	2.软件模块

	1
	信息发布平台管理软件
	1.具备≥4种播放模式，支持连续播放、周期播放、空闲播放、插播，支持未结束节目撤回功能。
2.具备查看设备硬件信息，查看设备存储使用率，支持清除设备缓存，刷新/下载设备当前播放画面截屏，具备设备当前播放任务日期形式查看，设备当前定时任务日期形式查看。
3.具备图片、视频、文件、音频素材资源发布，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、xls、xlsx文件格式。
4.内嵌H5编辑器，支持多图层分层编辑，具备主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置，支持背景、模板、尺寸、底色设置。（提供功能界面截图佐证）
5.具备文件批量上传图片、文件快速定位搜索、文件详情查看、具备列表/宫格形式查看、具备文件分组管理。
6.具备插播字幕，自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置，实时编辑实时预览。
7.具备文件上传审核、文件发布审核、资源发布审核，支持设置≥5级审核人，每级≥1人；支持节目审核成功或拒绝后通知提交人，节目待审核时通知审核人。
8.具备管理员创建多个角色，每个角色拥有不同的管理权限，设备管理权限可单独分配。
9.支持通过安卓手机或iOS手机专属APP对信息发布系统进行访问和远程操作，具备在移动端上传本地图片、文档、视频、音频素材，具备创建和编辑节目，具备素材上传审核和节目发布审核，具备远程监控设备的运行状态和设备控制管理。

10.出于信息安全考虑，要求投标的软件需通过信息系统安全等级（三级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件
	1
	套
	

	3.信息发布区域

	1
	43寸立式触摸一体机
	1.具备播放图片、视频、音频、文件等素材资源，具备多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。
2.节目具备设置播放方式和日程等，如周期播放、连续播放、插播、空闲播放等，也可以设定节目有效期。
3.设备具备定时开关机任务、定时重启任务、定时熄亮屏任务，可设置单次、每天、自定义等模式。
4.具备插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
5.配备≥43英寸液晶显示屏，≥20点红外触摸，≥1080×1920分辨率，≥7级莫氏硬度。
6.配备≥四核2.0GHz主频处理器，≥2G运行内存，≥16G存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
7.具有≥2×USB接口，≥1×RJ45网络接口，≥1×3.5mm音频接口，≥1×HDMI接口，≥2×10W喇叭。
	2
	台
	信息发布终端（1#1F裙楼大厅）

	2
	55寸卧式触摸一体机
	1.具备播放图片、视频、音频、文件等素材资源，具备多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。
2.节目具备设置播放方式和日程等，如周期播放、连续播放、插播、空闲播放等，也可以设定节目有效期。
3.设备具备定时开关机任务、定时重启任务、定时熄亮屏任务，可设置单次、每天、自定义等模式。
4.具备插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
5.配置≥55英寸液晶显示屏，≥20点红外触摸，≥1920×1080分辨率，≥7级莫氏硬度。
6.配置≥四核2.0GHz主频处理器，≥2G运行内存，≥16G存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
7.具有≥2×USB接口，≥1×RJ45网络接口，≥1×3.5mm音频接口，≥1×HDMI接口，≥2×10W喇叭。
	1
	台
	信息发布终端（安装于1#1F大厅）

	3
	32英寸信息发布一体触摸终端
	1.具备播放图片、视频、音频、文件等素材资源，具备多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。
2.节目具备设置播放方式和日程等，如周期播放、连续播放、插播、空闲播放等，也可以设定节目有效期。
3.设备具备定时开关机任务、定时重启任务、定时熄亮屏任务，可设置单次、每天、自定义等模式。
4.具备插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
5.配置≥32英寸显示屏，≥10点电容触摸，≥1920*1080分辨率。具备壁挂横、竖屏展示方式。
6.配置≥RK3568（Cortex-A55x4）四核，主频≥2.0GHz处理器，≥2G内存，≥16G硬盘，运行等同或优于Android 11.0版本系统。WIFI、蓝牙：支持WIFI6 5G+2.4G、蓝牙5.3。
7.接口：≥1×USB3.0，≥1×USB2.0，≥1×TF卡，≥1×RJ45（支持千兆网络），≥1×HDMI输出，≥1×3.5耳机座，≥1×DC座。
	5
	台
	信息发布终端（安装于1#1F裙楼大厅办事窗口）

	4、1#1F大厅LED显示系统

	4.1LED显示屏系统(显示屏净尺寸3.52m×1.92m=6.7584m²，屏体分辨率：2288×1248）

	1
	户内全彩LED屏1
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯。
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距。
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm。
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级。
6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节。
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点。
8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内。
9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°。
10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz。
11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡。
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章） 

▲14.系统软件具备多套主题欢迎界面，支持≥4 种主题界面可选，支持自定义上传主题界面，软件默认加载欢迎界面，具备主题页锁定功能，锁定后不可变更主题界面；内置 OCR 光学字符识别技术，可对手写数字、文字、字母识别并转换为规整电子文本；支持满屏操作，打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能需放置于一级菜单栏；支持异步显示，可选择单个画面输出上大屏，其余本地操作不上大屏；可打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF 格式文件，支持批注、清除、手势操控、文件列表预览，打开 PPT 可在同一界面实时预览预编辑批注内容；内置操作帮助模块，包含操作步骤及演示动画；支持中英文界面切换，满足多语言使用需求。（提供软件界面截图作为证明材料）
	6.7584 
	平方米
	

	2
	视频处理器
	1.整机带载≥390万像素自定义输出，宽度≥11520点，高度≥11520点；
2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz；
3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）；
4.具备≥6路千兆网口输出，支持网口备份模式；
5.具备视频源任意切换；
6.具备亮度和色温调节；
7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面；
8.具备画面位置、大小可自由调节；
9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；
10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面；
11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口；
	1
	台
	

	3
	发布盒1
	1.具备播放图片、视频、音频、文件等素材资源，具备多种音视频编码格式、图片格式、文件格式。

2.具备节目设置播放方式和日程等，如连续播放、循环播放、定时播放、实时插播等。具备设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。

3.具备插播字幕（跑马灯），支持通过信息发布系统自定义文本内容，包括文本大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。

4.操作系统等同或优于Android 7.1，配置≥双核Cortex-A72+ 四核 Cortex-A53处理器，≥4G运行内存，≥32G存储内存。具备≥2x2 MIMO WiFi+等同或优于蓝牙4.1。具备看门狗功能。

5.具备≥3840×2160分辨率视频信号输出，具备兼容1080P全高清解码。

6.终端具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2*天线接口、≥1*TF接口、≥3路3.5mm音频输入接口，≥3路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口;≥3路USB3.0、≥3*USB2.0、≥2路Type-C;具备≥2路LAN/WAN网口、≥2路OPTICAL光纤网络接口;以及盒子自带一键复位动态IP功能。(2).终端支持通过≥2路HDMI输入接口同时采集≥2路4K高清视频信号并向下兼容;支持通过≥2路输出接口同时输出≥2路4K@060fps/4K@30fps高清视频信号。

7.终端具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路IO口及≥1路红外输入接口、≥4路红外输出接口。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）

8.终端内置OLED显示屏，实时显示设备IP地址、工作状态。

9.可通过WEB端对采集到的≥2路信号源进行实时预览，具备视频预览开关，以及可选择任一通道预览的视频内容是原视频或者是过滤视频，具备全屏高清预览功能。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）

10.终端芯片使用自主可控芯片，同时采用嵌入式Linux系统。

11.可选择暴恐模型（火灾、车祸、游行暴乱、人群聚集）、色情模型（男阴、女阴、男胸、女胸、臀部、下体）、旗帜模型（青天白日旗、台独-台湾旗、台独-鲸山旗、港独-龙狮旗、藏独-雪山狮子旗、疆独-动图旗）、人脸模型、文字模型，并且可设置报警间隔时间。

12.具备人脸库管理功能，可自定义上传人脸图片；以及终端具备OCR识别检测不良文本内容功能，同时具备词库管理功能，可自定义添加多个关键词。

13.终端支持断网检测，一旦检测到异常内容，立即切断视频流并自动切换至预设安全画面。

14.具备生成带时间戳的图像报警记录功能，可自定义选择时间范围，以查看指定时段的报警内容；并且报警记录可选择“全部报警类型”或具体通道（通道1、通道2）的信号源进行查看。（提供功能界面截图佐证，并加盖投标人公章）

▲15.具备报警统计功能，可选择时间段通过环形图的不同颜色和百分比数值表示暴恐模型、旗帜模型、人脸模型在总报警次数中的占比情况，以及可查看各算法模型的报警次数占比；并且具备风险事件趋势展示图，可通过时间序列和分类展示[色情(橙色)、文字(灰色)、旗帜(浅蓝色)、暴恐(红色)]。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）

16.支持DC12V与标准POE双供电方式，电源接口配备防脱落设计；并具备光纤与网口双链路备份功能。
	1
	台
	

	4.1 控制设备以及配套设备

	1
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
	1
	台
	

	4.3 辅材及LED钢结构

	1
	LED钢结构
	室内钢结构设计；
	7.3124 
	平方米
	

	2
	动力电缆
	1、类型：强弱电材料
2、特征描述：动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*6+1*4
	100
	米
	

	3
	电源线
	铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷
	200
	米
	

	4
	六类带屏蔽网线
	六类非屏蔽网线 无氧铜千兆网线，100米/卷
	1200
	米
	

	5
	水晶头
	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒
	1
	盒
	

	6
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	300
	米
	

	7
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	300
	米
	

	5.施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（二）2#2F多功能厅舞台音响机械灯光系统

	1、扩声系统

	1.1信号放大及扬声器系统

	1
	线阵主音箱
	1.音箱类型为线阵列全频音箱，采用≥2只10"低音单元，≥1只3"压缩高音驱动器。

2.额定功率≥700W；阻抗≤8Ω。

3.覆盖角(H°×V°):110°×10°（±5°）。

4.频率响应（测试电压：0.15V，测试距离：1m）：55Hz-20kHz（-10dB）。

5.指定频带内的声压级（测试电压：64.8V，频率范围65Hz-20kHz，测试距离1m）：127dB±2dB。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）

▲6.总谐波失真(测试电压：2.45V，测试距离：1m)≤2.372%/4.75kHz。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）
	8
	只
	

	2
	线阵低音音箱
	1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"×1。
2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω
3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。
	2
	只
	

	3
	吊装田字架
	线阵音箱支架
	2
	套
	

	4
	葫芦架配6米
	1.标配长度：≥6米；包含：葫芦架1套。承重：≥2t。
2.材质：国标G80级锰钢；外壳：加厚合金钢。
3.表面处理：淬火工艺+镀锌；颜色：黄色+红色。
4.链条破断应力：≥800Mpa。
5.刹车系统：双重干式；轴承：滚针轴承。
	2
	套
	

	5
	舞台返听音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1；低音：≥10"低音×1
	4
	只
	

	6
	观众席补声音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高频≥1.4"×1压缩单元，低频≥10"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。

2.频率响应（测试电压：2.83V，测试距离：1m）：等同或宽于50Hz-20kHz。

▲3.指定频带内的声压级（测试电压：48.9V，频率范围50Hz-20kHz，测试距离1m）：120dB±2dB。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）
	6
	只
	

	7
	观众席补声音箱支架
	音箱支架
	6
	只
	

	8
	落地超低频音箱
	1.音箱类型为超低频音箱，阻抗≤4Ω，额定功率≥1200W，低频≥2×18"铁氧体超低音单元。

2.频率响应（测试电压：2V，测试距离：1m）：等同或宽于40Hz-400Hz。

▲3.指定频带内的声压级（测试电压：69.3V，频率范围40Hz-400Hz，测试距离1m）：127dB±2dB。（提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件）
	2
	只
	

	9
	主扩线阵音箱功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放自适应功率匹配电路，实现音频输出自适应负载的功率控制功能。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇功能。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度41dB、38dB、35dB、32dB可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.常规带载8欧，4欧，2欧。
12.输出功率*（1KHz/THD≤1％）：立体声8Ω：≥4*1200W；立体声4Ω：≥4*2000W；立体声2Ω：≥4*2800W；桥接16Ω：≥2*2400W；桥接8Ω：≥2*4000W；桥接4Ω：≥2*5600W。
	2
	台
	

	10
	线阵超低频音箱功放
	1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W；
	1
	台
	

	11
	舞台返听音箱功放
	1.标准≤1U机箱设计。
3.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。
4.功放具有过压保护，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护功能。
5.具有XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×4；立体声@4Ω：≥850W×4；桥接@8Ω：≥1700W×2。
	1
	台
	

	12
	观众席补声音箱功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	3
	台
	

	13
	落地超低频音箱功放
	1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。
4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。
5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。
6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.灵敏度1V/2V可选择切换。
9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。
10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。
11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*3200W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W；
	1
	台
	

	1.2音源及传声部分

	1
	无线手持话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用自主可控主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	2
	无线头戴话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用自主可控主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	3
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	1
	套
	

	4
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
	1
	套
	

	5
	合唱话筒
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	4
	支
	

	6
	支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	4
	个
	

	7
	演讲台话筒
	1.换能方式：电容式 
2.咪杆数量：双咪杆
3.频率响应等同或优于50Hz-18kHz
4.指向性：超心型指向 
5.输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡
6.供电电压：≥幻象48V
	1
	台
	

	8
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出
	2
	个
	

	1.3信号处理及周边

	1
	调音台
	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	2
	音频处理器1
	后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。
3.输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲10.登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
▲11.具有回声消除功能，用于音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
▲12.具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
	1
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	3
	智能混音器
	1.产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
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	4
	电源管理器1
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
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	5
	电源管理器2
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	2
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	2、中控系统

	1
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
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	2
	触摸屏
	1.设备采用操作系统等同或优于Android 11，显示器≥10.1 英寸，显示画面≥1920*1200分辨率，显示屏≥10点触控，摄像头像素≥500W。
2.设备具有物理隐私拨片，滑动可遮挡摄像头，保护用户隐私。
3.内置≥4个拾音麦，拾音距离可达≥5米；搭配中控主机支持通过语音助手控制切换矩阵显示画面、设备开关等功能。
4.具有距离传感器，支持感应人体位置，实现人来亮屏功能；具有光感传感器，支持采集周边环境光线亮度值并可将数值实时显示；具有温湿度传感器，支持采集周边温湿度环境并可将数值实时显示。
5.具有语音唤醒控制功能；呼唤指令词即可唤醒AI语音助手，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。
6.内置≥1个背光灯条，搭配中控主机可根据会议状态切换指示灯显示状态，无需接近即可了解会议室使用情况。
7.支持对接会务管理系统；搭配中控主机，可通过手机APP或WEB端预约会议室，设置情景类型以及开始/结束时间；会议开始前，系统会自动调用场景，设备背光灯条自动亮起，同时联动开启室内空调、照明灯具；会议结束后设备联动关闭会议室空调、灯光等设备。
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	3
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
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	4
	平板电脑
	1.运行内存：≥12G
2.硬盘存储：≥256G
3.屏幕尺寸：≥12.2英寸
	1
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	5
	路由器
	11AC无线技术，2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1900Mbps
全新壳体，外观优雅
802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源
频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz 频段上，使2.4GHz 和5GHz 两个频段负载更均衡，保障网络性能
FIT模式支持自动射频调优
FIT模式支持智能漫游
支持弱信号剔除、禁止弱信号设备接入功能
胖瘦一体，可以根据不同应用环境选择不同模式
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	3、舞台灯光及幕布机械系统

	3.1舞台灯光系统

	一顶光

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	10
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	2
	影视灯
	1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光斑角度≥100°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
10.具备Ra≥95。
11.支持3000K-6500K色温线性调节。
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	二顶光

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	10
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	2
	摇头灯
	1.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。
2.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。
3.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
4.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
5.配置≥2个棱镜，由≥1个十六棱镜+≥1个六排镜组成，可正反旋转，速度可调，棱镜叠加功能。
6.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。
7.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
8.采用≥2.8英寸全触控LCD显示屏，配置≥5个机械按键。
9.通过实时监控风扇转速，可以在显示屏上显示风扇的旋转状态和速度。
10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。
11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口
12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。
13采用≥251W 灯泡,光源平均寿命≥3000H。
14.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备标准通道模式≥15CH。
15.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
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	三顶光

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
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	2
	影视灯
	1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光斑角度≥100°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
10.具备Ra≥95。
11.支持3000K-6500K色温线性调节。
	9
	台
	

	四顶光

	1
	固定染色灯
	1.采用≥54×3W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光束角度≥15°，光斑角度≥30°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.具备RGBW(红绿蓝白)线性混色系统，内置宏功能，支持3200K-7200K色温线性调节。
5.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
6.采用数码管显示，配置≥4个机械按键。
7.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
8.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、声控模式、手动控制模式。
9.具备≥2种通道模式，由精简模式≥4CH，标准模式≥8CH组成。
10.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
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	2
	摇头灯

	1.采用≥230W灯泡,光源平均寿命≥1500H。
2.配置≥φ145mm口径出光镜头，光束角度≤2.5°。
3.支持0-15次/秒单片式频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%线性调光，具备≥4种调光曲线（平方曲线、反曲线、直线和S曲线）。
4.配置≥1个颜色盘，由≥14个颜色+≥1个白光组成，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。
5.配置≥1个固定图案盘，由≥16个固定图案+≥1个白光组成，单向流水，速度可调，任意定位功能。
6.配置≥2个棱镜，由≥1个八棱镜+≥1个二十四棱镜组成，可正反旋转，速度可调，任意定位，棱镜叠加功能。
7.配置≥1个独立的雾化片，实现柔光雾化效果。
8.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
9.采用≥2.4英寸LCD液晶显示界面，配置≥5个机械按键。
10.配备≥20个独立可编辑场景，单机编程录制出多变的场景灯光效果。
11.支持弹窗式预警功能，在设备运行出现故障或其他问题时自动弹出一个警告窗口。
12.支持≥6种屏保模式，当显示屏在一段时间内没有活动时，将自动进入屏保模式。
13.支持RDM协议，单机编程控制模式；具备≥2种通道模式，由精简模式≥12CH，标准模式≥14CH组成。
14.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
	9
	台
	

	面光

	1
	影视灯
	1.采用≥200W 白光LED COB光源。
2.具备光束角度≤19°。
3.采用≥φ100mm口径出光镜头。
4.具备Ra≥90，R9≥60，R15≥91。
5.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪。
6.支持0-100%电子线性调光。
7.具备图形切割盘，具备≥4片独立手动切割片。
8.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
9.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、手动控制模式。
10.通道模式：标准模式≥2CH。
11.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
12.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
13.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
	16
	台
	

	外围设备及控制系统

	1
	控台
	1.DMX512通道数≥1024。

2.电脑灯的配接数量≥100。

3.每台电脑灯可用控制通道≥40主通道+≥40微调通道。

4.可保存的场景数量≥60；可同时运行的场景数量≥10；多步场景的总步数≥600；每个场景可存储图形数量≥5；可同时运行图形数量≥10。

5.支持自动生成同厂家灯具设备灯库，支持珍珠R20灯库。

6.配备图形生成器，可生成Dimmer， P/T， RGB， CMY， Color， Gobo， Iris， Focus图形。

7.支持Art-net协议与RDM协议控制方式。

8.支持电脑灯重新配接地址码。

9.支持点控场景、立即黑场。

10.支持转盘、推杆调整通道数值；支持推杆启动场景并进行调光。

11.具备≥68个按键、≥11个推杆、≥3个转盘，配备全背光灯光编程键盘。

12.采用≥3.5英寸高清液晶显示屏。

13.支持U盘本地升级和云端远程软件升级。

平台软件参数如下

1.采用图形化控制面板和状态指示设计，支持音量设置、视频导入、舞台灯光编程、舞台机械控制、电源控制、环境监测及设备运行状态监测。

2.系统采用B/S架构，具备多端登录控制和管理模式，包括但不限于web端、手机移动端、平板电脑移动端。（提供功能界面截图佐证）

3.支持云服务器部署或者本地化部署方式，可使用移动端通过远程连接到声光电视讯管控平台，进行实时远程控制和管理设备，可监测和控制平台设备。

4.支持账号保护功能，长时间未进行操作将自动登出。

5.支持时间轴可视化图形编程功能，使用者可以通过时间线编辑灯光秀，选择音频、视频、灯光文件，时间线总长度≥5小时。灯光秀编程结束后可以命名并保存。灯光秀提供效果控制，包括但不限于排序、播放、音量控制与黑场操作。（提供功能界面截图佐证）

6.支持远程主从机功能，基于设备编码将位于不同位置的两台灯光控台通过互联网绑定实现主从机操作，专业操作人员通过辅助控台远程同步操作实现远程调试。

7.支持舞台灯具信息查看功能，通过网络远程查看控台上所接灯具信息，包括灯具数量、型号与设备基本信息、通道设置状态、温度、X/Y轴旋转电机、线路板、色盘、棱镜、调焦镜、散热系统、运行时间、网络配置、宏功能状态，支持网络控制电机校准。（提供功能界面截图佐证）

8.支持控台信息查看功能，包括灯具的配接线路、地址码、通道数、推杆号、起止通道信息以及控台的通道占用情况。

9.支持灯光可视化在线编程功能，通过平台端实现多个灯光场景在同一个时间线上设置播放与结束时间，并组合为一个节目灯光，可以通过移动端按钮一键操作，时间线长度≥24小时。

10.支持对接入平台的舞台机械设备进行状态监测，包括通信状态、行程保护状态、限位状态、实时电流、实时电压和载荷状态。

11.支持环境信息检测功能，搭配物联网传感器系统，可实现会场人体存在感应、温湿度、空气质量情况检测并上报至云平台。

12.支持多媒体功能，可以远程控制多媒体服务器节目播放控制，可以上传多媒体文件，包括音频、视频和舞台灯光节目文件，上传的文件可以使用时间轴编程功能进行组合灯光秀。

13.支持场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时触发、手动触发和条件触发场景秀，场景设计支持串行依次触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作。（提供功能界面截图佐证）

14.支持定时任务功能，到达预设时间后自动切换场景，以预设程序按顺序自动控制设备开关，包括灯光、音视频、电力控制、舞台机械控制；也可以直接设置为手动触发模式。

15.支持条件触发功能，根据设备反馈数据满足特定条件时自动触发指定操作。

16.支持多级告警功能，告警配置中添加告警任务，设置告警任务名称、类型、级别并对告警任务说明，可关联场景触发任务实现告警，并记录告警情况，系统采用≥5种颜色区分告警紧急状态，并支持自定义告警级别名称。

17.支持告警记录功能，对出现的紧急告警情况进行通知，管理员可以进行查看问题，在修复故障后可以通过手动输入处理情况以关闭告警通知。

18.支持故障通知功能，对出现的设备问题进行信息记录并通知到移动终端，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询。

19.支持仪表盘功能，设备仪表盘功能可以对账号权限下所有进行状态查看，包括在线和离线设备，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询；告警仪表盘功能可以查看五级告警信息、发生时间并进行告警处理操作，支持按照小时、24小时、周、指定日段为单位查询。

20.支持数据分析功能，支持对管理权限内的电力电箱内部温度、触点温湿度以及电压电流进行监测；支持查看设备的告警状态，并以图形化方式显示告警级别百分比占比数据；支持按月、日的格式显示告警数据与情况；支持环境数据检测与显示；支持设备统计。
	1
	台
	灯光控台 

	2
	直通箱
	1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.具备≥12路×4KW功率输出。
3.支持A.B.C三相工作指示灯。
4.支持两脚和三脚万能用插座。
	1
	台
	

	3
	信号放大器
	1.支持DMX数字信号类型。

2.支持≥1路直通输入，支持≥1路直通输出。

3.支持≥8路光隔离信号分配输出。

4.支持RDM功能。

5.支持数字信号指示灯。

6.支持DMX信号输入连接。
	2
	台
	

	辅材

	1
	大灯勾
	1.规格：厚度≥28mm
2.承重：≥50kg
3.卡管：40mm-58mm
4.配套：外六角螺栓M10*30（GB5783，≥4.8级）
5.材质：拉伸铝
	42
	个
	

	2
	多功能灯勾
	1.规格：厚度≥30mm
2.承重：≥150kg
3.卡管：44mm-52mm
4.配套：外六角螺栓M10*40（GB5783，≥4.8级）
5.材质：拉伸铝
	72
	个
	

	3
	安全绳
	1.规格：直径≥4.0mm
2.长度：总长≥845mm
3.材质：铁+包胶
4.承重：≥100kg
备注：配1个5号扣，铝套
	94
	条
	

	4
	电源线
	电源线RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米/卷
	600
	米
	

	5
	信号线
	RVPE 2x0.5mm
	600
	米
	

	6
	动力电缆线
	强弱电材料动力电缆YJV- 0.6/1kV-4*50+1*25
	50
	米
	

	7
	灯杆
	DN40 外径48.3mm 壁厚3.5mm，80米
	15
	根
	

	3.2舞台机械

	1
	1100W大幕机
	1.具备≥1.0m/s对开速度；减速比1:15
2.具备≤50dB(A) 运行噪音
3.具备行程限位和机械限位双重保护
	2
	台
	对开大/底幕

	2
	对开幕
	1.配备拼接式三角桁架结构，吊拉间距＜5m，居中集中荷载≥150kg，每米吊拉均布荷载≥100kg/m
2.具备开合限位、安全板安全保护功能
	44
	米
	对开大/底幕

	3
	固定前沿幕吊杆
	￠50管，防锈底漆、黑色面漆
	27
	米
	

	4
	8KN吊杆机（多层缠绕）
	1.具备≥8.0kn（800kg）额定载荷
2.具备≥0.15m/s运行速度
3.具备≤±5mm定位精度
4.具备≤50dB（A）运行噪音
5.具有≥22m行程
6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式
7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施
	4
	台
	顶光

	5
	升降灯光吊杆
	1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理
	78
	米
	顶光

	6
	8KN吊杆机（多层缠绕）
	1.具备≥8.0kn（800kg）额定载荷
2.具备≥0.15m/s运行速度
3.具备≤±5mm定位精度
4.具备≤50dB（A）运行噪音
5.具有≥22m行程
6.具有多层缠绕（双输出轴卷扬机）吊杆机卷绳形式
7.具有限位保护、双刹车制动、极限保护安全措施
	1
	台
	面光

	7
	升降灯光吊杆
	1.具备双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理
	22
	米
	面光

	8
	两路对开幕变频控制机箱
	1.具备电机信号线-管型冷压端子接线接线方式；
2.具备≥1个AC220V电源输入，级数L+N+E；带绿电源输入指示灯；≥1个AC220V电源输出，级数-3P+E；
3.具备≥2*1.1KW功率输出；
4.具备≥1个DC24V电源输出口(备用）；≥1个以太网端口(备用）；
5.具备≥1个DC24V电机限位线接口；≥1个DC24V遥控接口；支持≥100米内无障碍控制；≥4个C24V控制按钮；≥1个DC24V急停按钮；≥1个DC24V切换开关；
6.具备≥1个12点输入/8点输出可编程控制器(PLC)I/O；
7.支持≥6个可编程控制器(PLC)I/O扩展模块；
8.具备≥10/100 Mbit/s数据传输速率；
9.具备≥2路变频控制输出路数。
	1
	台
	

	9
	4KW八路控制柜
	1.支持通过APP进行无线控制，兼容Windows、iOS及Android多平台，可在局域网内通过手机、平板、PC等终端设备实现远程操作。
2.支持工业通信协议，串口通信采用MODBUS RTU协议；以太网通信运用MODBUS TCP/IP、EtherNet/IP协议。
3.支持变频控制，变频器采用矢量方式控制，通过动态调节电源频率实现电机转速的无级控制，搭配智能软启停技术,启动时频率由0线性攀升至额定值，使电机转速同步。
4.支持通过触摸屏实现对吊杆、对开大幕舞台设备的实时控制，界面采用图形化设计。
5.具备PLC接口，由2个以太网口，1个RS485口，16路数字量输入，16路数字量输出组成。
6.具备触摸屏接口，由2个以太网口，1个RS485口，1个USB2.0组成。
7.额定输入功率5.5KW；额定输入电流：111.5A；配备变频器，变频器额定功率4.0KW，采用矢量控制，具备过载、短路、缺相保护功能。
	1
	台
	

	10
	机柜
	10U
	1
	套
	

	3.3幕布系统

	1
	幕布（金丝绒）
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	117
	㎡
	会标幕

	2
	幕布（金丝绒）
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	39
	㎡
	会标幕衬里

	3
	幕布（金丝绒）
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	648
	㎡
	大幕

	4
	幕布（金丝绒）
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	216
	㎡
	大幕衬里

	5
	幕布（金丝绒）
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	480
	㎡
	底幕

	6
	幕布（金丝绒）
	(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡
	160
	㎡
	底幕衬里

	4、周边配套设备

	1
	机柜
	47U机柜，600*1000*2277mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×3,风扇×4,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1
	1
	台
	

	2
	交换机
	1.POE交换机，非网管交换机
2.端口交换容量：≥88Gbps
3.端口：≥24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)，2个10G Base-X SFP+ 光口
4.PoE+供电： 支持PoE+，整机最大输出：≥370W，单端口最大供电功率 ≥30W
	1
	台
	

	3
	多媒体插座
	配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源
	2
	套
	

	4
	音频地插
	弹起式/4个卡侬头
	2
	个
	

	5
	音箱地插盒
	弹起式/1个欧姆头
	4
	个
	返听音箱

	6
	音箱墙插盒
	弹起式/1个欧姆头
	2
	个
	低音音箱

	7
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	2
	根
	电脑音源--调音台

	8
	音频连接线
	3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	20
	根
	无线话筒--调音台

	9
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	6
	根
	功放--功放

	10
	音频连接线
	3米音频连接线：卡农头（母）-空
	8
	根
	调音台--处理器

	11
	音频连接线
	3米音频连接线：6.35话筒插头-空
	4
	根
	调音台编组

	12
	音频连接线
	3米音频连接线：卡农头（公）-空
	20
	根
	处理器--功放

	13
	音频连接线
	5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	2
	根
	监听音箱--调音台

	14
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头
	2
	根
	

	15
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-卡农头（母）
	2
	根
	

	16
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，60Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度2米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	8
	条
	

	17
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度15米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	12
	条
	

	18
	光纤HDMI视频线
	1.分辨率：4k/60hz、2k/144hz、1080p/240hz
2.色彩空间：4:4:4、4:2:2、4:2:0
3.接口版本：HDMI 2.0
	6
	条
	

	19
	音响线
	1.户外舞台音响线
2.线径：10.0mm
3.芯数：2*307铜芯
4.平方数：2*2.5
5.绝缘层:PVC 
6.外被:耐磨 PVC 
7.导体: 精选铜
8.颜色：黑色
9.100米/卷
	250
	米
	

	20
	双芯咪线
	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷
	200
	米
	

	21
	电源线
	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷
	50
	米
	

	22
	六类带屏蔽网线
	六类千兆非屏蔽网线（0.57无氧铜芯），300米/卷
	200
	米
	

	23
	水晶头
	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒
	1
	盒
	

	24
	馈线
	直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷
	100
	米
	

	25
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	250
	米
	

	26
	镀锌钢管
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	250
	米
	

	27
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	250
	米
	

	28
	其他辅材
	电工胶布、焊锡、热缩管、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、BNC公头、BNC母头、4P专业音箱插头NL4FC插头、网线水晶头等辅材
	1
	批
	

	6、施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（三）1#3F多媒体教育培训室

	1、显示系统

	1
	投影机
	1.机型：长焦
2.芯片尺寸：0.65英寸（16:9）
3.显示方式：DLP™芯片x1, DLP™  
4.物理分辨率≥1080P , ≥1920x1080
5.标称亮度 ≥5000
6.聚焦范围：60-300寸

7.画面宽高比：16:9 (4种宽高比可供选择)            
8.接口：VGA IN ×1、HDMI(支持CEC功能)        ×2、USB 2.0×2、RS232  input ×1、LAN  control（RJ45)×1 、Audio in（mini-jack,3.5mm) ×1、Audio out（mini-jack,3.5mm）×1 、Min USB×1或者更多        
	1
	台
	

	2
	投影幕
	1.120~150英寸遥控电动投影幕布
2.16:9
	1
	张
	

	3
	支架
	1.材质：碳素钢管+冷轧钢板
2.支持管内走线
3.多种安装方式：单螺孔、四螺孔、三螺孔
	1
	个
	

	2、云控系统（含扩声系统）

	1
	控制主机
	1.控制主机搭配平台软件，实现对教室终端及周边设备状态、设备信息查阅，远程定时控制、任务管理、权限管理、系统管理、教室间互联互通互控等功能。
2.处理器配置：≥8核，≥8线程
3.内存等同或优于配置：标配8G DDR4服务器内存
4.硬盘等同或优于配置：128G SSD固态硬盘
5.网卡：≥2个千兆网口
6.视频输出：≥1×VGA输出接口，≥1×HDMI输出接口，≥1×DP输出接口
7.其他：≥10个USB接口（≥4个3.0 USB接口 ，≥6个2.0 USB接口），≥1个COM接口，≥1个PS/2接口
	1
	台
	

	2
	云控教室平台软件
	1.通过平台软件对教室终端及周边设备控制，从而实现音频广播、视频推送、视频直播、教师考勤、教室管理、课堂巡检、平台资源、耗电统计以及环境监测功能。
2.支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试，设置重复周期；支持一键启用/停用所有方案。
3.支持音频广播功能，可选择音乐库文件或本地上传语音文件的方式进行广播，支持列表播放、循环播放、随机播放模式。
4.支持视频推送功能，可选择视频文件或视频流按照分组的形式推送到指定教室，支持推送提醒、推送预览以及强制推送功能。
5.支持音视频混推功能，视频推送任务兼容音频终端设备，同一个视频推送任务可在视频终端与非视频终端混用情况下依旧将视频推送至所有终端进行播放。
6.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。
7.支持批量配置，将设备绑定、场景模式、触发联动以及开机初始化配置信息应用到其他终端上，实现快速调试。
8.支持多种触发联动模式。通过终端接口、传感器、用户刷卡、网口触发触发方式，实现场景调用或设备控制功能。
9.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。
10.支持多种教室控制面板设置策略，采用刷卡和控制面板按键组合的方式对终端进行控制，避免无关人员操作。
▲11.支持电脑远程控制与查看功能，可直接通过web后台端（非第三方软件）对任意教室终端内置电脑进行远程访问与控制，查看终端内置电脑的设备信息及运行状态，含IP地址、开关机状态、CPU占用率、内存占用率、CPU温度、累计开机时长、系统盘空间、MAC地址、升级日志。（提供软件界面截图作为证明材料）
12.支持对单个终端进行远程控制从而实现教室音量控制、视频切换、场景调用功能，可查看设备状态以及查看控制日志。
13.具备音频参数远程调节功能，通过web端对任意终端进行音频参数调节，音频输入支持15段均衡、噪声门、反馈抑制、增益调节、闪避器，输出参数支持31段均衡、增益调节、限压器、分频器，并能实现音频矩阵控制、回声消除设置功能。
14.支持流媒体直播和定时播放功能，支持网络直播流转发，包括电视节目源、监控摄像设备、录播设备，并能实时进行录制保存。
15.支持包含语音转写、IP广播、录播巡课、教务宣发功能集成统一管理页面；其中语言转写支持按照教室、当前转写路数开始与结束转写任务，暂停转写任务并隐藏字幕，支持批量开启及批量结束转写，并对教室大屏字幕进行统一配置；IP广播支持音频广播、文本广播功能、定时音频广播任务、定时打铃任务方案、新建节假日模式、考试模式策略；支持终端音频采播功能、终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能；录播巡课支持查看即时录制任务/预约录制任务的操作指引，教室录播主机进行录制后可查看录制任务列表，对录制记录进行删除及批量删除，跳转查看/下载录制文件；支持按照教室及教室分组查看巡课画面，并可以切换对应的单屏画面或多屏画面，对可调节摄像头方向的摄像头进行方向控制，对被巡课教室进行自定义评价及自定义标签评价，对点播巡课的教室进行巡课记录，查看该间教室的开始及结束巡课时间、巡课时长、查看教室的巡课评价；教务宣发可将图片、视频文件、视频流信息推送至教务宣发终端或大屏，支持素材拖拽排序，支持设定素材轮播时间，支持定时任务、插播、即刻开始、指定时间、闲时播放模式。
	1
	套
	

	3
	多媒体终端
	1.设备高度集成化，内置音频切换模块、视频切换模块、红外学习及发射模块、设备电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、网络广播模块、控制接口模块。

2.内置智能数字功放模块，具有≥4路功放输出接口，每路功放功率为≥200W，可直接接定阻音箱。

▲3.具有≥4路HDMI输入和≥2路HDMI输出接口、≥2路RCA输入接口、≥1路100V模拟备份信号、≥1路RJ45网络接口、≥1路RJ45座麦接口、≥1路面板控制接口、≥2路RCA输出接口、≥2路RS-232接口、≥2路RS-485接口、≥1路韦根协议接口、≥2路弱继电器接口、≥2路I/O控制口、≥2路IR控制口、≥1路电源控制接口、≥1路幕布控制接口、≥1路复位按钮。（提供设备接口图佐证，并加盖投标人公章）
4.集成网络广播功能，内置一体化网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时打铃、音频播放、手机端远程点播节目、广播喊话功能，可搭配消防采集器对接消防短路输入信号，实现全区和分区消防报警功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）
5.内置数字无线教学接收模块，可以同时接入≥2个教学无线手持麦。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时应具备自动扫频与对频技术功能。

6.具有考试音频备份功能，当网络异常时或设备断电时，广播信号自动从数字网络信号切换到模拟定压信号播放，考试音频备份切换延时≤300ms，保证音频信号正常播放。

7.具备8个端控制和管理，包括教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、触控控制屏、H5、微信小程序、钉钉。支持零代码编程功能，支持即填即用简易框架式编程及自定义代码编程方式，可根据使用场景灵活设计自定义控制模式、控制界面。

8.具备数字信号处理（DSP）功能，DSP音频处理模块采用一体化设计集成到设备内部，确保系统的紧凑性、稳定性和易用性，满足以下参数：具有≥2路反馈抑制，并且每路不少于5级移频抑制效果；具有≥5路输入增益调节，可单独对每一路输入端设置静音和增益调节，调节范围等同或优于-72dB~12dB输入；具有≥5路可调节的输入噪声门设置，可单独设置开关，阈值等同或优于-72dB~0dB，建立时间等同或优于1ms~500ms，释放时间等同或优于50ms~3000ms；具有≥3路输入信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥4路输入和≥2路输出的音频矩阵功能；具有≥2路输出信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥2路输出增益调节，可单独设置静音和增益等同或优于-72dB~12dB；具备≥2路输出可调节的限幅器功能，可单独设置开关，阈值等同或优于-60dB~0dB,建立时间等同或优于1ms~500ms，释放时间等同或优于50ms~3000ms，并具备≥4种音效快捷保存启动功能。
	1
	台
	

	4
	触摸屏
	1.设备采用一体化设计，屏幕与底座、刷卡模块合为一体。
2.集成双屏控制显示，≥15.6英寸屏幕可将视频画面显示在屏幕中，≥7英寸屏幕集成物联功能，可对不同场景进行切换，对教室设备进行控制。
3.支持大小屏互动，可同步显示教学一体机画面对课件进行批注等操作。
4.支持环境监测功能，搭配高教终端可实时查看接入教室终端的传感器采集温湿度、PM2.5等数据。
5.支持视频控制功能，搭配高教终端多路信号源一键切换，可实现对教室终端内置矩阵进行切换控制。
6.支持音频控制功能，搭配高教终端可实现对接入教室终端的吊麦、广播、HDMI、一体机、远端录播、桌面麦等音频源进行音量大小控制、一键静音，无需重复点击，节省时间。
7.支持设备控制功能，搭配高教终端可实现对接入教室终端的投影仪、投影幕、教育一体机、智慧黑板、录播主机、吊麦以及远端录播、语音转写等设备进行开关机、模式切换等控制。
8.支持场景调用功能，搭配高教终端可实现添加上课、下课等多种场景模式，控制端只需一键操作即可实现对场景内所有设备联动启动或切换。
9.支持主机信息查看功能及修改，可实现对接入主机IP及版本相关信息的查看及修改操作。
10.搭配平台可选多种面板组合控制策略、IC卡片权限管理，可以分角色按时段或课程对教室进行管控。
11.配套云控终端，可实现在线灵活配置编程指令。
12.输入接口：≥2个HDMI接口，≥3个USB3.0接口，≥1个TOUCH 2.0接口，≥1个RFID接口，≥1个PANEL接口；输出接口：≥1个HDMI接口，≥3个USB3.0接口。
	1
	台
	

	5
	话筒
	1.自带磁吸充电座，具有≥550mm长度的电容式鹅颈麦克风，集成≥3路充电接口，能给≥2个手持麦和≥1个PPT翻页器充电，并实时显示每个充电口的充电状态。
2.具备刷卡解锁、锁定功能，具备通过中控触控屏幕界面解锁、锁定功能，具备网络远程控制解锁、锁定功能。
3.具备≥3路磁控锁管理功能，并可实现中控对磁控锁解锁、锁定。
4.支持远程解锁、红外手持麦状态查询、电量状态显示功能。
5.支持通过网络远程控制设备及设备状态显示，包括设备开关麦、开关锁、权限设置、卡号读取、充电状态、充电设备类型信息。
6.采用RJ45复合接口设计，实现供电、RS-485控制协议通讯、差分音频三合一传输。
7.集成NFC刷卡功能，具备开关锁状态反馈功能，开锁时绿色提示灯亮，关锁时红色提示灯亮，同时可实现权限与开关锁状态联动控制。断电状态下，指示灯可以正常显示当前开关锁的状态。
8.具备快速充电功能，提供状态反馈，充电中红色提示灯亮，充满电时蓝色提示灯亮。
9.指向性：心形指向性
10.频率响应等同或优于：80Hz~16KHz
11.灵敏度：≥-41dB±1.5dB（0dB=1V/pa，at1KHz）
12.充电接口：触点式
	1
	个
	

	6
	话筒
	1.采用基于数字U段的话筒无线音频传输技术和自主可控主控芯片，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，空旷处使用距离≥30米，同时应具备自动扫频与对频技术功能。
2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用。
3.具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量+按键、音量-按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关麦。
4.具有≥两种充电方式，包括座式话筒充电座触点充电和TYPE-C充电。
5.具备智能功耗管理功能，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。
6.具备≥10档音量调节和≥3档功率调节功能。
7.具备无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。
8.具备2.4G调控功能，搭配控制主机，实现通过网络远程控制终端主机，实现无线调控麦克风参数，包括无线频率、发射功率、音量大小参数，无线调试距离≥10米。
9.指向性：电容式驻极体
10.频率响应等同或优于：80~16kHz（+1~-3dB）
	2
	个
	

	7
	麦克风处理器
	1.采用自适应声场检测算法，系统可根据声学环境自适应设置音频参数。
2.内置高性能DSP处理器，可实现自动混音、自适应反馈抑制、自动增益、自动闪避、自动均衡、混响抑制以及环境降噪功能。
3.设备具有≥4路LINE IN，≥2路MIC IN，≥1路SPK IN，≥2路LINE OUT，≥4路SPK OUT以及≥1路RS-485控制接口。
4.设备具备线路信号检测功能。当LINE IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。
5.设备具备SPK信号检测功能。当SPK IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。
6.内置≥4*30W高效智能数字功放，可外接≥4只8Ω定阻音箱。
7.具备调节麦克风输入灵敏度功能；MIC IN、LINE IN、LINE OUT与SPK音量都可以独立调节。
8.具备≥7段EQ均衡设置功能，可根据实际效果分别调节低、中、高音；≥7档手动降噪等级设置；≥4个预设场景切换设置，可进行场景保存、场景恢复、恢复出厂设置操作；≥7档啸叫抑制设置，提高麦克风传声增益；≥7档混响抑制设置；
9.具备高低通设置功能，用户可根据实际环境进行高低通调节；具备噪声门设置功能，可自定义阈值、比率、启动时间和释放时间；具备压限器设置功能，可调阈值。
10.具有多音源闪避优先级功能，可以自动根据音源的优先级实现智能闪避，可调节阈值、闪避等级、启动时间和释放时间，实现当线路输入有声音时，麦克风进行自动闪避。
11.具有AI降噪功能，≥三档等级可调，自动检测和抑制环境噪声，消除非稳态噪声，包括拍手、翻书、风扇、敲击噪声声音。
	1
	台
	

	8
	彩色触摸屏
	1.真彩显示屏，采用壁挂式设计，内嵌安卓系统，触控操作便捷。内置≥ARM9 核处理器，处理性能强劲，满足各类程序运算要求。
2.通过RS-485协议与麦克风处理器通信交互，满足现场吊麦音控调节及现场调试需求。
	1
	台
	

	9
	吊麦
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。
	1
	套
	

	10
	吊麦支架
	吊麦支架
	1
	个
	

	11
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。
	2
	台
	

	12
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥3"锥形高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	4
	只
	

	13
	支架
	音箱支架
	4
	只
	

	14
	IC卡
	1.存储容量：≥8Kbit，≥16个分区,每分区两组密码
2.工作频率：≥13.56MHZ
3.通讯速度：≥106Kboud
4.擦写次数：＞100000次
5.数据保存：＞10年
	1
	张
	

	15
	场景控制扩展盒
	1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。
2.具有≥1路RS232带保护电路接口，具有≥1路红外输出口，≥1路RS485输入输出接口。
3.机器具备ID识别，方便系统级联扩展。
4.具有≥1个复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有工作指示灯，红色指示灯指示机器运行状态，蓝色指示灯指示机器的开关状态。
5.支持≥2种供电方式，包括端子12V供电和是百兆POE供电方式(IEEE802.3af协议)。
6.支持通过以太网远程控制，支持DHCP，设备网络地址自动识别和批量IP信息更改。
7.采用处理器性能≥32位Cortex-M4 ARM架构内嵌式处理器
8.具有LED显示屏，可显示ID号，便于分辨设备。
9.内置蜂鸣器，设备配置成功后蜂鸣器提示，便于用户了解设备配置状态。
	1
	台
	

	16
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	1
	台
	

	3、智慧讲台

	1
	讲桌
	1.整体采用钢木结合设计，冷轧钢板桌体，木质前板、桌面和抽屉，桌体金属板厚度1-3mm。
2.讲桌桌面的正面中部受到≥170N的冲击力时不会倾倒，桌角边缘钝化设计。
3.讲桌具有≥10U收纳柜机柜，支持容纳高教终端、数字功放、录播主机和PC主机等多功能设备为一体。
4.讲桌支持安装≥15.6英寸主屏和≥7英寸副屏的电容式触摸双屏，终端需内置中控菜单，实现灯光、窗帘和录播设备的控制。
5.讲桌具有多功能接口模块，支持≥2个USB接口、≥1路HDMI信号输出和≥1个220V品字电源接口。
	1
	张
	

	2
	教学红外笔
	触控笔
参数 描述 说明
笔头： 红外触控，4.2mm纳米笔头 
数据传输方式 2.4GHz RF 无线技术 
接口 USB 
电源: 内置150mAh锂电池 
工作电流: 约10mA 
频率范围 2402~ 2480MHz 
空中传输速率 1 Mbps 及以上 
接收灵敏度 5 ~ -40 dBm 及以上 
工作温度 -30 ~ 55°C 
通讯距离 有效距离：15m 及以上
支持的操作系统 XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android 
兼容接口 USB2.0兼容USB1.1，USB3.0 
工作电压 USB总线供电（4.5-5.5V）
	1
	套
	

	3
	无线鼠标键盘
	无线光电键鼠套装，黑色
	1
	套
	

	4、辅助材料

	1
	机柜
	27U机柜，600*600*1388mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
	1
	台
	

	2
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	2
	根
	

	3
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度5米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	4
	条
	

	4
	六类带屏蔽网线
	六类屏蔽网线，300米/卷
	40
	米
	

	5
	水晶头
	超五类水晶头，100个一盒
	1
	盒
	

	6
	音频线
	音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷
	60
	米
	

	7
	电源线
	铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷
	20
	米
	

	8
	音箱线
	1.金银组合喇叭线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 精炼铜线芯
5.芯数：300芯*2
6.100米/卷
	60
	米
	

	9
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	80
	米
	

	10
	镀锌钢管
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	80
	米
	

	11
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	80
	米
	

	5、补充项

	1
	储物柜
	1、规格尺寸：5800*400*900
2、材质：多层实木板
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	5.22
	㎡
	

	2
	作品悬挂板
	1、规格尺寸：12000*1500
2、材质：多层实木板
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	18
	㎡
	

	3
	立式白板
	1、规格尺寸：1200*900
2、材质：成品
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	1
	项
	

	6、施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（四）1#3F再就业培训室

	一、显示系统

	1
	投影机
	1.机型：长焦
2.芯片尺寸:65英寸（16:9） 
3.显示方式:DLP™芯片x1, DLP™ 
4.物理分辨率≥1080P , ≥1920x1080
5.标称亮度≥5000
6.聚焦范围:60-300寸
7.画面宽高比:16:9 (4种宽高比可供选择)            
8.接口：VGA IN×1、HDMI(支持CEC功能)        X2、USB 2.0×2、RS232  input×1、LAN  control（RJ45)×1 、Audio in（mini-jack,3.5mm）×1 、Audio out（mini-jack,3.5mm）×1 、Min USB ×1或者更多
	1
	台
	

	2
	投影幕
	1.120~150英寸遥控电动投影幕布
2.16:9
	1
	张
	

	3
	支架
	1.材质：碳素钢管+冷轧钢板
2.支持管内走线
3.多种安装方式：单螺孔、四螺孔、三螺孔
	1
	个
	

	二、云控系统（含扩声系统）

	1
	多媒体终端
	1.设备高度集成化，内置音频切换模块、视频切换模块、红外学习及发射模块、设备电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、网络广播模块、控制接口模块。

2.内置智能数字功放模块，具有≥4路功放输出接口，每路功放功率为≥200W，可直接接定阻音箱。

3.具有≥4路HDMI输入和≥2路HDMI输出接口、≥2路RCA输入接口、≥1路100V模拟备份信号、≥1路RJ45网络接口、≥1路RJ45座麦接口、≥1路面板控制接口、≥2路RCA输出接口、≥2路RS-232接口、≥2路RS-485接口、≥1路韦根协议接口、≥2路弱继电器接口、≥2路I/O控制口、≥2路IR控制口、≥1路电源控制接口、≥1路幕布控制接口、≥1路复位按钮。（提供设备接口图佐证，并加盖投标人公章）

4.集成网络广播功能，内置一体化网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时打铃、音频播放、手机端远程点播节目、广播喊话功能，可搭配消防采集器对接消防短路输入信号，实现全区和分区消防报警功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

5.内置数字无线教学接收模块，可以同时接入≥2个教学无线手持麦。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时应具备自动扫频与对频技术功能。

6.具有考试音频备份功能，当网络异常时或设备断电时，广播信号自动从数字网络信号切换到模拟定压信号播放，考试音频备份切换延时≤300ms，保证音频信号正常播放。

7.具备8个端控制和管理，包括教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、触控控制屏、H5、微信小程序、钉钉。支持零代码编程功能，支持即填即用简易框架式编程及自定义代码编程方式，可根据使用场景灵活设计自定义控制模式、控制界面。

8.具备数字信号处理（DSP）功能，DSP音频处理模块采用一体化设计集成到设备内部，确保系统的紧凑性、稳定性和易用性，满足以下参数：具有≥2路反馈抑制，并且每路不少于5级移频抑制效果；具有≥5路输入增益调节，可单独对每一路输入端设置静音和增益调节，调节范围等同或优于-72dB~12dB输入；具有≥5路可调节的输入噪声门设置，可单独设置开关，阈值等同或优于-72dB~0dB，建立时间等同或优于1ms~500ms，释放时间等同或优于50ms~3000ms；具有≥3路输入信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥4路输入和≥2路输出的音频矩阵功能；具有≥2路输出信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥2路输出增益调节，可单独设置静音和增益等同或优于-72dB~12dB；具备≥2路输出可调节的限幅器功能，可单独设置开关，阈值等同或优于-60dB~0dB,建立时间等同或优于1ms~500ms，释放时间等同或优于50ms~3000ms，并具备≥4种音效快捷保存启动功能。
	1
	台
	

	2
	触摸屏
	1.设备采用一体化设计，屏幕与底座、刷卡模块合为一体。
2.集成双屏控制显示，≥15.6英寸屏幕可将视频画面显示在屏幕中，≥7英寸屏幕集成物联功能，可对不同场景进行切换，对教室设备进行控制。
3.支持大小屏互动，可同步显示教学一体机画面对课件进行批注等操作。
4.支持环境监测功能，搭配高教终端可实时查看接入教室终端的传感器采集温湿度、PM2.5等数据。
5.支持视频控制功能，搭配高教终端多路信号源一键切换，可实现对教室终端内置矩阵进行切换控制。
6.支持音频控制功能，搭配高教终端可实现对接入教室终端的吊麦、广播、HDMI、一体机、远端录播、桌面麦等音频源进行音量大小控制、一键静音，无需重复点击，节省时间。
7.支持设备控制功能，搭配高教终端可实现对接入教室终端的投影仪、投影幕、教育一体机、智慧黑板、录播主机、吊麦以及远端录播、语音转写等设备进行开关机、模式切换等控制。
8.支持场景调用功能，搭配高教终端可实现添加上课、下课等多种场景模式，控制端只需一键操作即可实现对场景内所有设备联动启动或切换。
9.支持主机信息查看功能及修改，可实现对接入主机IP及版本相关信息的查看及修改操作。
10.搭配平台可选多种面板组合控制策略、IC卡片权限管理，可以分角色按时段或课程对教室进行管控。
11.配套云控终端，可实现在线灵活配置编程指令。
12.输入接口：≥2个HDMI接口，≥3个USB3.0接口，≥1个TOUCH 2.0接口，≥1个RFID接口，≥1个PANEL接口；输出接口：≥1个HDMI接口，≥3个USB3.0接口。
	1
	台
	

	3
	话筒
	1.自带磁吸充电座，具有≥550mm长度的电容式鹅颈麦克风，集成≥3路充电接口，能给≥2个手持麦和≥1个PPT翻页器充电，并实时显示每个充电口的充电状态。
2.具备刷卡解锁、锁定功能，具备通过中控触控屏幕界面解锁、锁定功能，具备网络远程控制解锁、锁定功能。
3.具备≥3路磁控锁管理功能，并可实现中控对磁控锁解锁、锁定。
4.支持远程解锁、红外手持麦状态查询、电量状态显示功能。
5.支持通过网络远程控制设备及设备状态显示，包括设备开关麦、开关锁、权限设置、卡号读取、充电状态、充电设备类型信息。
6.采用RJ45复合接口设计，实现供电、RS-485控制协议通讯、差分音频三合一传输。
7.集成NFC刷卡功能，具备开关锁状态反馈功能，开锁时绿色提示灯亮，关锁时红色提示灯亮，同时可实现权限与开关锁状态联动控制。断电状态下，指示灯可以正常显示当前开关锁的状态。
8.具备快速充电功能，提供状态反馈，充电中红色提示灯亮，充满电时蓝色提示灯亮。
9.指向性：心形指向性
10.频率响应等同或优于：80Hz~16KHz
11.灵敏度：≥-41dB±1.5dB（0dB=1V/pa，at1KHz）
12.充电接口：触点式
	1
	个
	

	4
	话筒
	1.采用基于数字U段的话筒无线音频传输技术和自主可控主控芯片，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，空旷处使用距离≥30米，同时应具备自动扫频与对频技术功能。
2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用。
3.具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量+按键、音量-按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关麦。
4.具有≥两种充电方式，包括座式话筒充电座触点充电和TYPE-C充电。
5.具备智能功耗管理功能，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。
6.具备≥10档音量调节和≥3档功率调节功能。
7.具备无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。
8.具备2.4G调控功能，搭配控制主机，实现通过网络远程控制终端主机，实现无线调控麦克风参数，包括无线频率、发射功率、音量大小参数，无线调试距离≥10米。
9.指向性：电容式驻极体
10.频率响应等同或优于：80~16kHz（+1~-3dB）
	2
	个
	

	5
	麦克风处理器
	1.采用自适应声场检测算法，系统可根据声学环境自适应设置音频参数。
2.内置高性能DSP处理器，可实现自动混音、自适应反馈抑制、自动增益、自动闪避、自动均衡、混响抑制以及环境降噪功能。
3.设备具有≥4路LINE IN，≥2路MIC IN，≥1路SPK IN，≥2路LINE OUT，≥4路SPK OUT以及≥1路RS-485控制接口。
4.设备具备线路信号检测功能。当LINE IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。
5.设备具备SPK信号检测功能。当SPK IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。
6.内置≥4*30W高效智能数字功放，可外接≥4只8Ω定阻音箱。
7.具备调节麦克风输入灵敏度功能；MIC IN、LINE IN、LINE OUT与SPK音量都可以独立调节。
8.具备≥7段EQ均衡设置功能，可根据实际效果分别调节低、中、高音；≥7档手动降噪等级设置；≥4个预设场景切换设置，可进行场景保存、场景恢复、恢复出厂设置操作；≥7档啸叫抑制设置，提高麦克风传声增益；≥7档混响抑制设置；
9.具备高低通设置功能，用户可根据实际环境进行高低通调节；具备噪声门设置功能，可自定义阈值、比率、启动时间和释放时间；具备压限器设置功能，可调阈值。
10.具有多音源闪避优先级功能，可以自动根据音源的优先级实现智能闪避，可调节阈值、闪避等级、启动时间和释放时间，实现当线路输入有声音时，麦克风进行自动闪避。
11.具有AI降噪功能，≥三档等级可调，自动检测和抑制环境噪声，消除非稳态噪声，包括拍手、翻书、风扇、敲击噪声声音。
	1
	台
	

	6
	彩色触摸屏
	1.真彩显示屏，采用壁挂式设计，内嵌安卓系统，触控操作便捷。内置≥ARM9 核处理器，处理性能强劲，满足各类程序运算要求。
2.通过RS-485协议与麦克风处理器通信交互，满足现场吊麦音控调节及现场调试需求。
	1
	台
	

	7
	吊麦
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。
	1
	套
	

	8
	吊麦支架
	吊麦支架
	1
	个
	

	9
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。
	2
	台
	

	10
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥3"锥形高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	4
	只
	

	11
	支架
	音箱支架
	4
	只
	

	12
	IC卡
	1.存储容量：≥8Kbit，≥16个分区,每分区两组密码
2.工作频率：≥13.56MHZ
3.通讯速度：≥106Kboud
4.擦写次数：＞100000次
5.数据保存：＞10年
	1
	张
	

	13
	场景控制扩展盒
	1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。
2.具有≥1路RS232带保护电路接口，具有≥1路红外输出口，≥1路RS485输入输出接口。
3.机器具备ID识别，方便系统级联扩展。
4.具有≥1个复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有工作指示灯，红色指示灯指示机器运行状态，蓝色指示灯指示机器的开关状态。
5.支持≥2种供电方式，包括端子12V供电和是百兆POE供电方式(IEEE802.3af协议)。
6.支持通过以太网远程控制，支持DHCP，设备网络地址自动识别和批量IP信息更改。
7.采用处理器性能≥32位Cortex-M4 ARM架构内嵌式处理器
8.具有LED显示屏，可显示ID号，便于分辨设备。
9.内置蜂鸣器，设备配置成功后蜂鸣器提示，便于用户了解设备配置状态。
	1
	台
	

	14
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	1
	台
	

	三、智慧讲台

	1
	讲桌
	1.整体采用钢木结合设计，冷轧钢板桌体，木质前板、桌面和抽屉，桌体金属板厚度1-3mm。
2.讲桌桌面的正面中部受到≥170N的冲击力时不会倾倒，桌角边缘钝化设计。
3.讲桌具有≥10U收纳柜机柜，支持容纳高教终端、数字功放、录播主机和PC主机等多功能设备为一体。
4.讲桌支持安装≥15.6英寸主屏和≥7英寸副屏的电容式触摸双屏，终端需内置中控菜单，实现灯光、窗帘和录播设备的控制。
5.讲桌具有多功能接口模块，支持≥2个USB接口、≥1路HDMI信号输出和≥1个220V品字电源接口。
	1
	张
	

	2
	教学红外笔
	笔头： 红外触控，4.2mm纳米笔头 
数据传输方式 2.4GHz RF 无线技术 
接口 USB 
电源: 内置150mAh锂电池 
工作电流: 约10mA 
频率范围 2402~ 2480MHz 
空中传输速率 1 Mbps 及以上 
接收灵敏度 5 ~ -40 dBm 及以上 
工作温度 -30 ~ 55°C 
通讯距离 有效距离：15m 及以上
支持的操作系统 XP/WIN7/WIN8/WIN10，Android 
兼容接口 USB2.0兼容USB1.1，USB3.0 
工作电压 USB总线供电（4.5-5.5V）
	1
	套
	

	3
	无线鼠标键盘
	无线光电键鼠套装，黑色
	1
	套
	

	四、辅助材料

	1
	机柜
	27U机柜，600*600*1388mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
	1
	台
	

	2
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	2
	根
	

	3
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度5米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	4
	条
	

	4
	六类带屏蔽网线
	六类屏蔽网线，300米/卷
	40
	米
	

	5
	水晶头
	超五类水晶头，100个一盒
	1
	盒
	

	6
	音频线
	音频线带屏蔽RVVP2*0.5，200米/卷
	60
	米
	

	7
	电源线
	铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷
	20
	米
	

	8
	音箱线
	1.金银组合喇叭线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 精炼铜线芯
5.芯数：300芯*2
6.100米/卷
	60
	米
	

	9
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	80
	米
	

	10
	镀锌钢管
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	80
	米
	

	11
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	80
	米
	

	五、补充项

	1
	储物柜
	1、规格尺寸：5800*400*900
2、材质：多层实木板
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	5.22
	㎡
	

	2
	作品悬挂板
	1、规格尺寸：12000*1500
2、材质：多层实木板
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	18
	㎡
	

	3
	立式白板
	1、规格尺寸：1200*900
2、材质：成品
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	1
	项
	

	六、施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（五）1#3F培训会议室

	1、LED显示系统

	1.1LED显示屏系统(显示屏净尺寸4.16m*2.4m=9.984平米，屏体分辨率：2704*1560,大屏功耗：7KW）

	1
	户内全彩LED屏2
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯。

2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距。

3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm。

4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。

5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级。

6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节。

7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点。

8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内。

9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°。

10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz。

11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡。

12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章） 

14.系统软件具备多套主题欢迎界面，支持≥4 种主题界面可选，支持自定义上传主题界面，软件默认加载欢迎界面，具备主题页锁定功能，锁定后不可变更主题界面；内置 OCR 光学字符识别技术，可对手写数字、文字、字母识别并转换为规整电子文本；支持满屏操作，打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能需放置于一级菜单栏；支持异步显示，可选择单个画面输出上大屏，其余本地操作不上大屏；可打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF 格式文件，支持批注、清除、手势操控、文件列表预览，打开 PPT 可在同一界面实时预览预编辑批注内容；内置操作帮助模块，包含操作步骤及演示动画；支持中英文界面切换，满足多语言使用需求。（提供软件界面截图作为证明材料）
	9.9840 
	平方米
	

	2
	发送盒
	1.整机带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200点，高度≥19200点；
2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz；
3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）；
4.具备≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式；
5.具备视频源任意切换；
6.具备亮度和色温调节；
7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面；
8.具备画面位置、大小可自由调节；
9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；
10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面；
11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口；
	1
	台
	

	1.2 控制设备以及配套设备

	1
	台式电脑
	处理器配置不低于英特尔i7 处理器，内存不低于16G，硬盘不低于1TB，套装带显示器、windows操作系统。
	1
	台
	

	2
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.PLC软件具备中英文双语切换界面，可运行于银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS自主可控操作系统；
13.PLC软件具备动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
	1
	台
	

	2、矩阵切换系统

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.具备≥8路HDMI输入接口，具备≥8路HDMI输出接口，输入、输出分辨率支持≥3840×2160P30Hz；
2.支持视频无缝切换，无闪屏、无黑屏等过渡状态；
3.输出支持亮度、对比度、饱和度、色调调节，并支持预案保持和调用；
4.具备断电现场切换记忆保护功能，以及特有ESD静电保护功能；
5.具备≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口以及≥1路网络接口，支持通过RS-232、RS-485、TCP/IP 指令控制，以及前面板具有实体按键控制，并支持红外遥控控制；
6.具备EDID管理功能。
	1
	台
	

	3、扩声系统

	1
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于50Hz~20KHz
3.额定功率≥350W
4.灵敏度≥99dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.7"压缩高音单元×1
7.低音≥12"低音×1
	2
	只
	主扩音箱

	2
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	1
	台
	主扩音箱功放

	3
	支架
	音箱支架
	2
	只
	主扩音箱壁挂支架

	4
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于55Hz~20KHz
3.额定功率≥300W
4.灵敏度≥98dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥10"低音×1
	2
	只
	辅助音箱

	5
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	1
	台
	辅助音箱功放

	6
	支架
	音箱支架
	2
	只
	辅助音箱壁挂支架

	7
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	8
	音频处理器2
	1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。
3.输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
11.具有回声消除功能，用于音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
12.具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
	1
	台
	

	9
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用自主可控主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	10
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	2
	台
	

	4、会议系统

	1
	全数字会议系统主机1
	1.核心器件全部采用自主可控芯片，可接入数字有线话筒、数字无线话筒、模拟话筒；支持多路并发处理，可实现≥128个话筒同时开启并稳定发言；支持接入≥65535台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时管理使用；支持≥65535台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。

▲2.内置DSP音频处理功能，具有闪避器、自动增益、均衡器、压缩器、扩展器、自动混音、反馈抑制、回声消除、环境降噪、矩阵路由、EQ调节（等同或多于8段、10段、15段、31段EQ调节）、音量dB值调节、延时器调节功能。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
3.会议单元拾音经过闪避器、自动增益、均衡器、压缩器、扩展器、自动混音、反馈抑制、矩阵路由、EQ调节（等同或多于8段、10段、15段、31段EQ调节）、音量dB值调节、到音频处理输出全链路处理延时≤3毫秒。

▲4.支持“一机多区”与“多机互联”功能。单台主机可划分为≥8个独立会议分区，每个分区拥有专用的话筒与音频通道，同时会议功能相互独立，互不干扰，包含签到、表决、优先权，确保会议空间隔离与独立运行。同时，系统支持音频交互模式，可实现跨分区双向对讲，满足分组讨论与集中培训场景需求。多台主机可通过网络互联，实现统一管理。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
5.设备具有、≥8路平衡输入接口（支持幻象供电）、≥9路平衡输出通道、≥1路立体声输出通道、≥4路RJ45网口（支持10/100/1000Mbps自动切换）、≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口。

6.提供多模式会议管理：系统支持创建≥8个独立会议室，并可为每个会议室切换≥7种发言模式，包括先进先出、正常模式、申请模式、声控模式、后进先出、自由讨论与排队模式。

7.系统支持≥128台会议单元同时发言，具有自定义会议单元发言数量功能，有线会议单元发言数量范围可设置为0至128之间的任意数量；无线会议单元发言数量范围可设置为0至8之间的任意数量。

8.支持搭配录音软件实现话筒发言音频单独录制功能，可以分开录制≥128个会议单元发言的音频，录制完成后每个话筒的音频都会生成单独的WAV格式文件保存在本地。

9.具有U盘录音和播放功能，支持对≥8个（IN1~IN8）通道单独或者组合混音录制，并可单独选择录制有线/无线话筒或进行混音录制。同时支持通过USB接口播放音频，可选择≥10个输出通道（LINEOUT1、LINEOUT2、OUT1~OUT8）单独或者组合播放功能。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
10.≥8路输入通道均支持48V幻象电源供电单独配置开启和关闭，每个输入通道支持调整灵敏度。

11.具有9进10出音频矩阵路由功能，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括音量调节、均衡器调节、延时器调节、限幅调节、反相调节功能。

12.角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，通过拓展有线单元支持≥128路独立音频输出，无线单元支持≥8路独立音频输出，并支持与语音转写设备对接实现角色分离。

13.支持≥8通道同传输出模式，同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量可外接音频处理器级联。

14.输出模式为相控模式时，矩阵路由可自定义≥12个输入通道与输出通道的任意路由，每通道可自定义为混音分组1、混音分组2，可自定义启用反馈抑制、回声消除、环境降噪的功能。

15.主机兼容同时连接数字有线话筒、数字无线话筒、模拟话筒，三者可并行使用；采用跨域音频同步技术，提供输入配置功能，支持选择任意输入通道，可切换麦克风输入或线路输入，并调节反相、音量、闪避器、自动增益、均衡器、压缩器及扩展器。

16.具有自动混音功能，包括增益共享自动混音和门限自动混音；具有≥2组混音分组设置，混音模式包括：增益共享自动混音和门限自动混音。增益共享自动混音可设置输出增益、增益步长、斜率、响应时间、静音开关音频参数，包括输入源的增益、静音、优先级、自动混音设置；门限自动混音可设置输出增益、静音开关音频参数，包括输入源的增益、静音、灵敏度、自动混音设置。

17.支持调节输出通道均衡器功能，每路通道都具有≥8段参量均衡器或图示均衡器，提供等同或多于10 段图示均衡器、15 段图示均衡器、31 段图示均衡器。参量均衡器支持高架、底架、参量滤波器类型选择及频率、增益、Q/OCT参数设置；图示均衡器支持窄带、正常、宽带模式配置。

18.系统具有会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。

19.具有设备定位功能，支持通过软件发起设备定位，发起定位后设备提示信息。

20.支持自定义话筒身份和权限配置，可根据现场需求定义话筒为主席单元或代表单元；主席单元可设置为默认优先发言权限、中级优先发言权限、高级优先发言权限；支持自定义设置单元名称、功能配置（包括自定义勾选发起硬件签到/表决、参与硬件签到/表决、发起会议服务）。

21.支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。

22.内置两路环形双链路备份功能，无需额外拓展设备，当会议单元其中一条链路故障时，可实现备用链路的毫秒级自动切换（切换时间≤5ms），确保系统运行的连续性与稳定性。

23.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后火灾报警信息可同步至话筒界面和主机界面，提醒会场人员撤离。

24.具有≥1路RS-485接口，支持接入≥5台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。

25.具有≥2路RS-232接口,≥1路支持对接摄像机实现摄像跟踪功能；≥1路支持对接语音转写系统，实现角色分离语音转写功能。

26.支持同声传译功能，系统可同时传输≥63+1的有线同声传译。

27.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网络交互数据，实现角色分离语音转写功能，无需繁琐布线过程。

28.具有节点管理功能，支持通过显示屏查看设备各通道（航空口1~航空口4）的功率使用情况；具有过载自动告警功能。

29.通过显示屏可调节亮度，用户可根据现场环境在1~100范围内灵活设置任意亮度值；支持话筒控制功能，可管理≥8个不同会议室的话筒，包括一键关闭所有无线话筒，以及统一控制升降话筒的上升或者下降。

30.支持通过触控屏显示设备统计信息，支持统计在线话筒总数、主席机、代表机、译员机、网络音频处理器、扩展主机在线情况。

31.触控屏提供增益调节功能，可单独调节10个输出通道的增益值，调节范围等同或宽于-72dB~12dB。

32.具备AP列表显示功能，可显示AP的序号、SSID及信道信息；支持对AP进行配置，并可将多个信道添加到黑名单。

33.支持无线话筒音频下传功能，开启后，内置扬声器的无线话筒可本地播放现场发言音频，实现本地扩声。

▲34.具有客户端、web端、≥4.3寸触控屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、web端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、音频通道输出模式切换、开关会议单元、简体中文、英语、俄语、法语、繁体中文、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语≥八种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机触控屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、简体中文、英语、俄语、法语、繁体中文、西班牙语、阿拉伯语、葡萄牙语≥八种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免客户端操作。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
	1
	台
	

	2
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
▲3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供设备接口图佐证，并加盖投标人公章）
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、数字音频处理器软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
	1
	台
	

	3
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：380mm（黑色）
	1
	台
	主席话筒

	4
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
	9
	台
	代表话筒

	5
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
	1
	台
	

	6
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
	1
	台
	

	7
	交换机
	1.端口描述：包含10/100Mbps RJ45端口，端口支持PoE功能
2.传输模式：全双工/半双工自适应
3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at
4.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W
	1
	台
	

	5、集中控制系统

	1
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
	1
	台
	

	2
	平板电脑
	1.运行内存：≥12G
2.硬盘存储：≥256G
3.屏幕尺寸：≥12.2英寸
	1
	台
	

	3
	路由器
	1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2x2 MIMO
	1
	台
	

	4
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1
	台
	

	6、会议录播系统

	1
	录播主机
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。
3.具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。
4.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；
5.具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。
6.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
7.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
8.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。
9.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
10.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
▲11.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）（提供功能界面截图佐证）
12.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。
13.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
	1
	台
	

	2
	摄像机
	1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。
2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。
6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。
7.支持2D、3D降噪技术。
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。
9.支持AAC音频编码。
10.支持PoE供电。
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。
	3
	台
	

	7、辅材及LED钢结构

	1
	LED钢结构
	室内钢结构设计；
	13.8450 
	平方米
	

	2
	机柜
	42U，600*800*2055mm
	1
	套
	

	3
	多媒体插座
	含1个电源口、2个网口、1个HDMI口、1个音频口
	2
	个
	

	4
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	4
	根
	话筒--调音台

	5
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	4
	根
	调音台主输出--音频处理器

	6
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	6
	根
	音频处理器--功放

	7
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	电脑、手机--调音台

	8
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头
	2
	根
	调音台--录播主机

	9
	双芯咪线
	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷
	120
	米
	连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台

	10
	音箱线
	1.金银组合喇叭线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 精炼铜线芯
5.芯数：300芯*2
6.100米/卷
	120
	米
	连接专业音箱等音箱到功放

	11
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，60Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度3米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	2
	条
	连接地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备

	12
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度15米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	6
	条
	连接视频传输盒设备

	13
	六类带屏蔽网线
	六类千兆非屏蔽网线（0.57无氧铜芯），300米/卷
	720
	米
	连接带有RJ45的设备到交换机，也可用于做控制线

	14
	水晶头
	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒
	1
	盒
	用于压网线线头，做成成品网线

	15
	电源线
	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷
	20
	米
	连接需要电源控制器控制的用电设备供电

	16
	电源线
	铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷
	200
	米
	

	17
	动力电缆
	1、类型：强弱电材料
2、特征描述：动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*6+1*4
3、单位：米
	100
	米
	

	18
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	120
	米
	

	19
	镀锌钢管
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	120
	米
	

	20
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	220
	米
	

	8、补充项

	1
	储物柜
	1、规格尺寸：5800*400*900
2、材质：多层实木板
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	5.22
	㎡
	

	2
	作品悬挂板
	1、规格尺寸：12000*1500
2、材质：多层实木板
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	18
	㎡
	

	3
	立式白板
	1、规格尺寸：1200*900
2、材质：成品
3、综合考虑采购、定制、运输、安装等费用
	1
	项
	

	9、施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（六）2#1F职工教育培训室

	一、显示系统

	1.1 LED显示屏系统(显示屏净尺寸3.52m*1.92m=6.7584m²，屏体分辨率：2288*1248）

	1
	户内全彩LED屏3
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯。

2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距。

3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm。

4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。

5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级。

6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节。

7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点。

8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内。

9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°。

10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz。

11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡。

12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章） 

14.系统软件具备多套主题欢迎界面，支持≥4 种主题界面可选，支持自定义上传主题界面，软件默认加载欢迎界面，具备主题页锁定功能，锁定后不可变更主题界面；内置 OCR 光学字符识别技术，可对手写数字、文字、字母识别并转换为规整电子文本；支持满屏操作，打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能需放置于一级菜单栏；支持异步显示，可选择单个画面输出上大屏，其余本地操作不上大屏；可打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF 格式文件，支持批注、清除、手势操控、文件列表预览，打开 PPT 可在同一界面实时预览预编辑批注内容；内置操作帮助模块，包含操作步骤及演示动画；支持中英文界面切换，满足多语言使用需求。（提供软件界面截图作为证明材料）
	6.7584
	平方米
	

	2
	视频处理器
	1.整机带载≥390万像素自定义输出，宽度≥11520点，高度≥11520点；
2.具备输入分辨率≥3840×2160@30Hz；
3.具备输入信号EDID管理（自定义宽度≥7680点，高度≥7680点）；
4.具备≥6路千兆网口输出，支持网口备份模式；
5.具备视频源任意切换；
6.具备亮度和色温调节；
7.具备≥8画面显示+≥1路OSD字幕画面；
8.具备画面位置、大小可自由调节；
9.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，可在软件端进行查看；
10.具备画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面；
11.具备≥3路HDMI 1.3输入接口，≥1路DVI输入接口；
	1
	台
	

	1.2 控制设备以及配套设备

	1
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
	1
	台
	

	2
	台式电脑
	处理器配置不低于英特尔i7 处理器，内存不低于16G，硬盘不低于1TB，套装带显示器、windows操作系统。
	1
	台
	

	2、矩阵切换系统

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.设备具备≥8路HDMI输入接口，≥8路HDMI输出接口，并支持快速切换；
2.输入、输出接口支持HDMI1.4标准，分辨率支持≥4K；色彩空间支持RGB4:4:4，YCbCr4:4:4，YCbCr4:2:2；
3.输入内置≥7种EDID，支持自定义EDID；
4.支持断电记忆功能，以及支持待机、低功耗候命；
5.支持双向串口控制、面板按键控制，可选配网口控制。
	1
	台
	

	3、扩声系统

	1
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于50Hz~20KHz
3.额定功率≥350W
4.灵敏度≥99dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.7"压缩高音单元×1
7.低音≥12"低音×1
	2
	只
	主扩音箱

	2
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	1
	台
	主扩音箱功放

	3
	支架
	音箱支架
	2
	只
	主扩音箱壁挂支架

	4
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于55Hz~20KHz
3.额定功率≥300W
4.灵敏度≥98dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥1.4"压缩高音单元×1
7.低音≥10"低音×1
	2
	只
	辅助音箱

	5
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。
	1
	台
	辅助音箱功放

	6
	支架
	音箱支架
	2
	只
	辅助音箱壁挂支架

	7
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	8
	音频处理器3
	1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。
3.输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
11.具有回声消除功能，用于音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
12.具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
	1
	台
	

	9
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用自主可控主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	10
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
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	4、会议系统

	1
	全数字会议系统主机2
	支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。
2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。
3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。
6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。
8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；
10.使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；
11.使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。
12.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。
13.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。
14.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。
15.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。
16.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
17.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
18.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；
19.具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。
▲20.出于信息安全考虑，要求投标的全数字会议系统综合控制软件需通过信息系统安全等级(三级或以上)保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件或扫描件。
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	2
	会议话筒处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。
3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、数字音频处理器软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。
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	3
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。
3.支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：380mm（黑色）
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	主席话筒

	4
	会议话筒
	1.采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。
2.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术.
3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。
4.具备TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。
5.支持后台≥5段EQ调节功能。
6.咪杆长度：≤380mm（黑色）
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	代表话筒

	5
	充电箱
	1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持≥18W快充。支持同时插满所有USB接口。
2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。
3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
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	6
	发射器
	1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。
3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID
4.支持WPA3安全协议。
5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。
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	7
	交换机
	产品介绍
1.端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口，其中1-8端口支持PoE功能
2.传输模式：全双工/半双工自适应
3.网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af、IEEE 802.at
4.尺寸：250×158×44mm
5.单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为125W
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	5、集中控制系统

	1
	网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。
9.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。
10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。
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	2
	平板电脑
	1.运行内存：≥12G
2.硬盘存储：≥256G
3.屏幕尺寸：≥12.2英寸
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	3
	路由器
	1500M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能千兆无线路由，支持2×2 MIMO
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	4
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
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	6、会议录播系统

	1
	录播主机
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
2.具备≥6路HDMI信号输入接口，全HDMI接口视频≥4K分辨率画面采集，具备≥1路Type-C接口采集画面，≥1080P分辨率采集画面。
3.具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥2路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。
4.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；
5.具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。
6.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
7.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
8.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。
9.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播安卓APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
10.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
11.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；可实现对录制视频进行加密操作或通过可配置多个加密狗对录制文件进行加密；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。
12.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。
13.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。提供音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
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	2
	摄像机
	1.高清摄像机具备≥30倍光学变倍镜头，并支持≥16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的HD CMOS传感器。
2.镜头焦距 f4.42mm ~ 132.6mm, F1.8 ~ F2.8。
3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率≥60帧/秒。
4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。
5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量≥255个，预置位精度：≤0.1°。
6.水平视场角：60.7°~2.28°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。
7.支持2D、3D降噪技术。
8.内置AI技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪，自动框选。
9.支持AAC音频编码。
10.支持PoE供电。
11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。
	3
	台
	

	7、辅材及LED钢结构

	1
	LED钢结构
	室内钢结构设计；
壁挂安装；
	7.3124
	平方米
	

	2
	机柜
	42U，600*800*2055mm
	1
	套
	

	3
	多媒体插座
	含1个电源口、2个网口、1个HDMI口、1个音频口
	2
	个
	

	4
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	4
	根
	话筒--调音台

	5
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	4
	根
	调音台主输出--音频处理器

	6
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	6
	根
	音频处理器--功放

	7
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	电脑、手机--调音台

	8
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头
	2
	根
	调音台--录播主机

	9
	双芯咪线
	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷
	120
	米
	连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台

	10
	音箱线
	1.金银组合喇叭线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 精炼铜线芯
5.芯数：300芯*2
6.100米/卷
	120
	米
	连接专业音箱等音箱到功放

	11
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，60Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度3米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	2
	条
	连接地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备

	12
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度15米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	6
	条
	连接视频传输盒设备

	13
	六类带屏蔽网线
	六类千兆非屏蔽网线（0.57无氧铜芯），300米/卷
	420
	米
	连接带有RJ45的设备到交换机，也可用于做控制线

	14
	水晶头
	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒
	1
	盒
	用于压网线线头，做成成品网线

	15
	电源线
	1、类型：强弱电材料
2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4
3、单位：米
	200
	米
	如需布线，按实际布线产生距离核算

	16
	电源线
	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷
	20
	米
	连接需要电源控制器控制的用电设备供电

	17
	动力电缆
	铜芯护套线RVV3*2.5，200米/卷
	60
	米
	

	18
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	120
	米
	

	19
	镀锌钢管
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	120
	米
	

	20
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	220
	米
	

	8、施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（七）1#2F声乐室

	1、扩声系统

	1
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	4
	只
	主扩音箱

	2
	专业功放
	1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 
5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
6.输出功率：立体声8Ω ：≥350W×2；立体声4Ω：≥600W×2；桥接16Ω：≥700W ；桥接8Ω：≥1200W。
	2
	台
	主扩音箱功放

	3
	支架
	音箱支架
	4
	只
	主扩音箱壁挂支架

	4
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	5
	音频处理器4
	1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。
3.输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
11.具有回声消除功能，用于音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
12.具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
	1
	台
	

	6
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。

3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）

4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。

5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）

6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。

8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	7
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	2
	台
	

	2、辅助材料

	1
	机柜
	27U机柜，600*600*1388mm
8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
	1
	台
	

	2
	多媒体插座
	含1个电源口、2个网口、1个HDMI口、1个音频口
	2
	个
	

	3
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	4
	根
	话筒--调音台

	4
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	4
	根
	调音台主输出--音频处理器

	5
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	6
	根
	音频处理器--功放

	6
	音频连接线
	3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	电脑、手机--调音台

	7
	双芯咪线
	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷
	120
	米
	连接桌插、地插、话筒地插盒等设备到调音台

	8
	音箱线
	1.金银组合喇叭线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 精炼铜线芯
5.芯数：300芯*2
6.100米/卷
	120
	米
	连接专业音箱等音箱到功放

	9
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，60Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度3米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	2
	条
	连接地插HDMI接口信号源到HDMI接口显示设备、矩阵等设备

	10
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度15米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	6
	条
	连接视频传输盒设备

	11
	六类带屏蔽网线
	六类千兆非屏蔽网线（0.57无氧铜芯），300米/卷
	120
	米
	连接带有RJ45的设备到交换机，比如：电脑、矩阵延长器、网络摄像头等；也可用于做控制线

	12
	水晶头
	六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6，100个一盒
	1
	盒
	用于压网线线头，做成成品网线

	13
	电源线
	铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷
	20
	米
	连接需要电源控制器控制的用电设备到机房，如：投影机、投影幕布、电动窗帘等设备以及桌插、地插等设备供电

	14
	镀锌钢管
	DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	120
	米
	

	15
	镀锌钢管
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	120
	米
	

	16
	强弱电材料槽式电缆桥架
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C200*100
	120
	米
	

	3、施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（八）功能室移动显示系统

	1、显示系统

	1
	智慧会议平板
	1.内置安卓操作系统，系统版本优于或等同于安卓11，采用配置优于或等同于Quad-Core A55四核，Mali-G52 MP2双核处理器、4G内存、32G存储空间，支持USB多媒体文件播放功能。
2.支持PC端≥20点触摸，安卓端≥10点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。
3.支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持2.0音频通道，内置喇叭≥2*15W。
4.支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能，HDMI支持4K60Hz，书写屏表面硬度≥7H。
5.支持任意通道下书写批注功能。
6.支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。
7.支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上。
8.支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。
9.支持计时功能，具备有计时器小工具。
10.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥98英寸（16：9），刷新率≥60Hz，亮度≥450cd/㎡，视角（度）≥178°，支持分辨率≥3840（H）*2160（V）。
11.输入端口：TYPE-C≥2个；TOUCH口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI≥3个；RJ45 IN≥1个；AUDIOIN≥1个；VGAIN≥1个；DPIN≥1个；输出端口：OPTICAL OUT≥1个；USB2.0≥1个；TOUCH≥1个；USB3.0≥2个；WIFI≥4个；HDMI OUT≥1个；RJ45 OUT≥1个；LINE OUT≥1个；
12.内置≥4800万（8000x6000@5fps）像素高清摄像头，≥8阵列麦克风，摄像头视场角D：≥80°H：≥75° V：≥50°，麦克风拾音距离:≥8m。
	2
	台
	

	2
	OPS电脑模块
	1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin接口，实现无单独接线的插拔。
2.采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。
3.配置CPU≥6核12线程，内存8G，硬盘≥SSD 256G。
4.前I/O接口：HDMI（支持4096*2160@30Hz）≥1，DP（支持4096*2160@60Hz）≥1；USB2.0≥3，USB3.0≥3，RJ45≥1，MIC IN≥1，Line OUT≥1，Wi-Fi/BT ANT≥2，电源按钮≥1，复位按钮≥1。
	2
	个
	

	3
	移动支架
	1.高度调节行程：0-430mm
2.高度调节方式：螺丝锁定调整
3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子）
4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸
	2
	台
	

	4
	无线传屏器
	1.支持系统类型：Windows，Apple Mac
2.Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz
3.Wi-Fi带宽：≥867Mbps
4.最高传输分辨率：≥3840×2160
5.输入帧率：Type C ≥30fps
6.传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米
7.触摸反控：支持
	2
	台
	

	5
	HDMI视频线
	1.分辨率:3840*2160，60Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度3米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	2
	条
	

	6
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（九）职工书屋自助借还书机、门禁系统

	1 智能化设备及系统

	1
	自助借还书机
	1.工作频率：920-925MHz
2.符合标准：ISO/IEC 18000-6C
3.尺寸：长x 宽x高=不小于900mm x 600mm x1662mm 
4.重量：≤130kg（标准版），
5.显示屏：不小于27寸触摸一体机
6.工作温度：-10℃～+40℃
7.储存温度：0℃～50℃
8.工作湿度：10%～85%
9.连续工作时间：7x24小时
10.升    级：支持软硬件升级
11.电    源：AC220V±10%
12.ILS/IMS接口：SIP2/NCIP
	1
	台
	含可升降还书箱一台。

	2
	安全门禁（单通道）
	1.符合标准ISO/IEC 18000-6C
2.工作频率：920～925MHz；
3.单通道门禁宽度范围：800-1200mm；
4.设备可靠性：＞10000小时
5.显示屏：≥5寸LCD显示屏、800*480图形点阵、65K色DGUS屏
6.单标签识别速度：＞120次/秒
7.通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口
8.工作温度：-10℃-50℃
9.存储温度：-20℃-70℃
10.工作湿度：＜95%RH（无凝露）
	1
	台
	

	3
	门禁联动系统
	1.不低于10.1寸高亮IPS液晶屏，平板式X86系统人脸识别终端机，支持触摸，二维码、智能门禁等功能。
2.须采用专业ID三维造型，工业级设计。外壳采用国标环保铝合金，CNC加工工艺，防盐雾表面氧化处理，防水，防尘，防腐蚀，耐高温等特性，全化学钢化超白玻璃。可实现人脸检测，活体检测等。
3.屏幕尺寸：≥10.1英寸
4.屏幕分辨率：1080*1920
5.屏幕可视角度：85/85/85/85(typ.)全视角
6.工作温度：-20℃-60℃
7.存储温度：-30℃-70℃
8.工作湿度：10%~90%
9.双目摄像头：黑白红外摄像头、双目活体检测；分辨率和帧率1920x1080 at 30fps；1：N人脸识别Top1首位命中率99.9%；1：1人证比对99%以上
10.摄像头识别距离：固定 50-150cm
11.二维码 ：支持
12.主板：WIN7 正版系统；Intel ® Celeron ® Processor J1900处理器；DDR3 1333MHZ 4G；硬盘SSD 128G
13.须支持有线网络
14.人脸库容量：本地存储不低于5万张
	1
	台
	含身份证模块、高频一卡通模块、二维码模块、人脸识别模块。

	（十）创新学术交流中心、职工书屋设备

	1.显示、扩声系统

	1
	户内全彩LED屏4
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯。

2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距。

3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm。

4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。

5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级。

6.LED显示屏亮度可达到450cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节。

7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点。

8.LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内。

9.LED显示屏观看水平≥160°/垂直视角≥140°。

10.LED显示屏刷新频率≥3840Hz。

11.LED显示屏峰值功耗为≤450W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤150W/㎡。

12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章） 

14.系统软件具备多套主题欢迎界面，支持≥4 种主题界面可选，支持自定义上传主题界面，软件默认加载欢迎界面，具备主题页锁定功能，锁定后不可变更主题界面；内置 OCR 光学字符识别技术，可对手写数字、文字、字母识别并转换为规整电子文本；支持满屏操作，打开白板、打开文件、屏幕录制、编辑主题页功能需放置于一级菜单栏；支持异步显示，可选择单个画面输出上大屏，其余本地操作不上大屏；可打开图片、视频、excel、PPT、Word、PDF 格式文件，支持批注、清除、手势操控、文件列表预览，打开 PPT 可在同一界面实时预览预编辑批注内容；内置操作帮助模块，包含操作步骤及演示动画；支持中英文界面切换，满足多语言使用需求。（提供软件界面截图作为证明材料）
	9.3184 
	平方米
	

	2
	视频处理器
	1.具有≥1个LCD显示屏，可显示设备当前状态和菜单，分辨率≥160×128。
2.整机支持带载≥650万像素自定义输出，宽度≥19200像素，高度≥19200像素；单网口支持带载≥65万像素，宽度≥1920像素，高度≥1920像素。
3.支持输入分辨率≥3840×2160@30Hz；具备输入信号EDID管理功能，自定义宽度≥7680像素，高度≥7680像素。
4.具备视频源任意切换功能，亮度和色温调节功能。
5.具备≥8画面显示，≥1路OSD字幕画面，具备画面位置、大小自由调节功能。
6.具备检测输入信号、输出网口、接收卡通讯状态，支持在软件端进行查看。
7.支持安卓、鸿蒙系统移动终端控制APP，实现信号切换功能。
8.具备画面回显功能，通过上位机软件预览输入输出画面。
9.具有≥10路千兆网口输出，支持网口备份模式；具有≥3个HDMI 1.3输入接口，≥1个DVI输入接口，≥1路AUDIO音频输出接口，≥1路RS-232接口。
	1
	台
	

	3
	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.具备单台、集群管理功能，采用RS485或有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
12.内置10A-16A备用三孔万能插座；
13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于国产操作系统；
14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；
15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	1
	台
	

	4
	钢结构
	室内钢结构设计；
	9.9684 
	平方米
	

	5
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥3"锥形高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
	4
	只
	

	6
	专业功放
	1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。
2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。
3.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护功能。
4.支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。
5.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
6.常规带载8Ω，最低带载4Ω。
7.输出功率：立体声8Ω ：≥200W×4；立体声4Ω：≥380W×4；桥接8Ω：≥760W×2
	1
	台
	

	7
	AI音频处理器
	1.具有4进4出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
3.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择，每路输出具有16段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。
4.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/30/36/42/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。
5.具有延时器功能，提供≤2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。
6.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三档可选；可调节降噪等级，具有6dB、12dB、18dB、24dB、30dB五档可选。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
7.可通过面板IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态等状态。
8.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
9.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db
10.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据使用场景不同AI语音降噪提供了强、中、弱三个档位可调整。
12.前面板自带IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱。
13.音频处理器集成音频综合管理平台实现统一管理，平台集成全数字会议系统软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智能充电管理软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用，并具备自动检测音频处理器、智能混音器、反馈抑制器、数字功放、FIR音箱处理器、充电底座、数字调音台设备硬件版本、软件版本功能；检测到有新版本时提供更新提示，可对硬件进行升级。（提供功能界面截图佐证）
14.具有AI助手功能，支持通过智能问答与快捷指令协助用户操作，能够基于语义理解识别用户意图，并完成平台内子软件的打开、关闭、下载、跳转等指令执行；（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
15.登录会议音频综合管理平台后，进入各子模块（包括智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智能充电管理软件模块、）无需反复输入密码，可以直接进入界面操作、控制设备。（提供相应检测报告复印件或扫描件、检测依据的标准编号在检验检测机构资质认定能力项目库管理平台的查询截图）
	1
	台
	

	8
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供功能截图佐证）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	9
	发布盒2
	1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。
2.操作系统：Android 14。
3.CPU：≥8核 ，≥2.2GHz主频。
4.运行内存：≥4GB。
5.存储容量：eMMC ≥32GB。
6.解码能力：支持3840×2160（4K）超高清视频输出
7.WiFi：支持2.4GHz，支持802.11a/b/g/n/ac协议。
8.接口要求：DC电源输入接口≥1路、RJ45千兆网口≥1路、HDMI 2.0接口≥1路、天线接口≥1路、3.5mm耳机接口≥1路、USB 3.0接口≥1路、USB 2.0接口≥1路、TF卡槽≥1路。
9.供电方式：DC 12V。
10.看门狗功能：支持。
	4
	台
	

	10
	线材
	1.类型：强弱电材料
2.特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4
3.单位：米
	150
	米
	

	11
	
	1.电源线
2.外被：PVC
3.规格：3芯
4.导体：精炼铜
5.米数：200m
	2
	卷
	

	12
	
	1.六类带屏蔽网线
2.300米/卷
	2
	卷
	

	13
	
	1.六类网线水晶头
2.100个一盒
	1
	盒
	

	14
	
	强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100
	150
	米
	

	15
	
	1.金银组合喇叭线
2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 
3.外被: PVC 
4.导体: 精炼铜线芯
5.芯数：300芯*2
6.100米/卷
	2
	卷
	

	16
	
	双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷
	2
	卷
	

	17
	线材
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度20米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	6
	条
	

	18
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	1
	根
	

	19
	
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	8
	根
	

	20
	多媒体插座
	配置2个网络、1个3.5音频、1个HDMI、1个电源
	1
	套
	

	21
	交互智能平板
	1.屏体：98英寸，液晶 LED，分辨率≥3840*2160，显示比例(16：9)；  
2.触摸技术：红外触控技术 
3.零贴合技术，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光、偏光、散射现象；
4.亮度：≥300cd/m² ；对比度：≥1200:1 ； 
5.防眩光功能：≥4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响， 反射率小于 1%； 
6.前置 USB 3.0 接口支持 Windows 及Android 双系统读取；
7.整机具备≥7个中文带丝印标识的前置物理按键：录屏，比例，音量-；音量+；设置，护眼，电源。电源按键带有双色指示灯并具有整机关机、电脑关机、节能三键合一功能。
8.隐藏式菜单功能：整机在任意通道下，采用左右双侧边栏虚拟设计，可打开批注、运行列表、子菜单等，设备子菜单可调用音量+/-、亮度+/-、倒计时、秒表、录屏、冻屏、截屏、分屏模式、拍照、投票器、文个快传、日历、触摸锁、锁屏等快捷应用区等功能。
9.具有触控悬浮菜单，有≥8个快捷功能，可通过此触摸调用悬浮菜单到屏幕任意位置；悬浮菜单具有快速批注功能、快速切换到ops系统，并可根据需要自定义功能，悬浮菜单中主页且可一键直达安卓主页。
10.支持蓝牙Bluetooth 5.0标准，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。
11.支持调节左右声道平衡；中音，高音调节功能。自定义4种音效模式调节。
12.嵌入安卓14系统，内存≥4G，储存空间≥32G 。
13.白板支持单点与多点书写切换、手势板檫，缩放与漫游，邮件发送，插入表格； 扫码分享，支持本地与网络选择功能，并支持当前页与所有页面选择； 可支持大小笔操作，支持设置不同颜色与粗细等操作；支持原笔迹书写功能； 支持文档、PDF、JPG等多种格式保存文件。
	1
	台
	

	22
	显示屏
	1.65英寸4K超高清全面屏
2.屏幕刷新率120hz
3.配备蓝牙5.0
4.10.7亿色彩显示
5.内存容量：2+32GB
	3
	台
	

	2.施工调测

	1
	施工调测
	线槽、管线铺设，设备安装调试，培训等辅助设施及人工费，配合验收
	1
	项
	

	（十一）培训区桌椅

	1、1#3F多媒体教育培训室

	1
	培训桌
	面托：3.0mm钢板冲压成型；
立柱：30*60*1.2mm椭管；
书网：采用ø16*1.0mm不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组成；
折叠方式：手动旋钮机关，自动弹回卡位，扣合紧密；
表面全处理：经磷化（防锈、去油），
特点：外形美观，合适堆叠，节省空间
高度》65cm
	60
	张
	[image: image51.png]




	2
	会议椅
	1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，由两个部分组成（背壳、座板），符合GB 32487-2016<塑料家具通用技术条件>)，厚度为7mm, 靠背圆孔设计，简洁且美观, 方便手提移动. 重量1.8KG，可承重130KG，胶背40KG12万次循环推背测试. 磨砂椅面,单次拉力108KG，保压一分钟。（座面可加软包座垫）。
2.脚架:优质冷轧钢管压铸成型、11厘实心钢筋。表面酸洗电镀或静电喷涂处理。整体稳固性高，可堆叠。带防滑固定脚垫，整体稳固性高，可承重180KG，五金件用料检验须依据:GB/T3325-2017，QB/T3832-1999，QB/T3827-1999经过乙酸盐雾测试连续喷雾24小时，镀层测试等级为10级。
3. 座与背板采用免螺丝卡扣式安装，安装简单，防脱落。
4.整椅尺寸：座高430mm.座深430mm.座宽410mm.总高800mm。
5.座背；黑.白.灰.绿.橙.黄6色可选。
	60
	张
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	3
	演讲台
	1.升降范围: 700-1090mm 
2.外形尺寸：720*580*710/1100mm 
3.升降方式：气动升降 结构稳固，单手握住调节杆，轻捏即可上升或下降，方便省力
4.最大承重: 60kg      
5.配 件：贴心平板槽+防尘抽屉 
6.桌面:选用优质的中密度纤维板（MDF吸塑板），具有良好的平整度、强度和稳定性，能够为吸塑膜提供坚实的支撑。 外观精美，耐磨损，防水防潮，易清洁，选用符合国家标准的环保材料，环保安全  715*495*18mm
7.立柱/围板: 优质塑料/金属,+喷涂  象牙白色 
8.桌脚: U型稳固喷涂金属底脚  ，象牙白色 
9.轮子: 优质360°2.0PU顺滑万向轮,无声推拉 灵动降噪。一键锁停刹车，耐放不伤地板。
	1 
	张
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	2、1#3F培训会议室

	1
	培训桌
	面材：表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面耐酸碱、耐磨性强、耐油；防火、耐高温耐变形，达到环保E1级标准；
基材：优质环保E1级刨花板，平整度高，胶合握钉力好，保证变形小、不开裂；耐火、耐污、耐酸、耐磨；
封边：采用优质PVC封边条，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起四周采用高强度塑胶包边。
	142 
	张
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	2
	会议椅
	背框采用全新pp料加纤一体注塑成型，背网扪华宇高弹力透气网布
固定腰靠.附高密度回弹海绵软包
椅座采用高密度定型海绵.高回弹.坐感舒适，椅座底部加装塑胶底壳.座布扪华宇透气网布；
全新pp料连背固定扶手
单手柄可逍遥原位锁定底盘
防爆三级黑色气压棒，行程80mm下沉40mm
310PP加纤五星脚.静压800KG;
50mm尼龙+PU防震静音脚轮
	142 
	张
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	3
	主席台
	面材：表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面耐酸碱、耐磨性强、耐油；防火、耐高温耐变形，达到环保E1级标准；
基材：优质环保E1级刨花板，平整度高，胶合握钉力好，保证变形小、不开裂；耐火、耐污、耐酸、耐磨；
封边：采用优质PVC封边条，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起四周采用高强度塑胶包边。
	5 
	套
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	4
	领导椅
	1.靠背：框架为PP工程塑料，面层采用高弹透气网布，内置腰靠支撑，透气舒适。

2.座包：耐磨布艺面料，填充高密度定型海绵，回弹好、久压不易塌陷。

3.扶手：PP硬质塑料扶手，金属连接支架，结构牢固。

4.弓型椅架：加厚冷轧钢管，表面镀铬抛光处理，防锈耐用；底部配备静音防滑橡胶脚垫。

5.五金配件：防锈金属紧固件，连接稳定可靠。
	10 
	张
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	3、综合性多功能厅

	1
	主席台
	面材：表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面耐酸碱、耐磨性强、耐油；防火、耐高温耐变形，达到环保E1级标准；
基材：优质环保E1级刨花板，平整度高，胶合握钉力好，保证变形小、不开裂；耐火、耐污、耐酸、耐磨；
封边：采用优质PVC封边条，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起四周采用高强度塑胶包边。
	9 
	张
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	2
	会议椅
	1.靠背：框架为PP工程塑料，面层采用高弹透气网布，内置腰靠支撑，透气舒适。

2.座包：耐磨布艺面料，填充高密度定型海绵，回弹好、久压不易塌陷。

3.扶手：PP硬质塑料扶手，金属连接支架，结构牢固。

4.弓型椅架：加厚冷轧钢管，表面镀铬抛光处理，防锈耐用；底部配备静音防滑橡胶脚垫。

5.五金配件：防锈金属紧固件，连接稳定可靠。
	20 
	张
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	3
	演讲台
	1.升降范围: 700-1090mm 
2.外形尺寸：720*580*710/1100mm 
3.升降方式：气动升降 结构稳固，单手握住调节杆，轻捏即可上升或下降，方便省力
4.最大承重: 60kg      
5.配 件：贴心平板槽+防尘抽屉 
6.桌面:选用优质的中密度纤维板（MDF吸塑板），具有良好的平整度、强度和稳定性，能够为吸塑膜提供坚实的支撑。 外观精美，耐磨损，防水防潮，易清洁，选用符合国家标准的环保材料，环保安全  715*495*18mm
7.立柱/围板: 优质塑料/金属,+喷涂  象牙白色 
8.桌脚: U型稳固喷涂金属底脚  ，象牙白色 
9.轮子: 优质360°2.0PU顺滑万向轮,无声推拉 灵动降噪。一键锁停刹车，耐放不伤地板。
	1 
	张
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	4、1#2F书画室

	1
	书画桌
	榆木实木结构，材质：桌面为优质实木板，周边加厚至30mm，仿明清造型，桌面铣线离桌边的距离70mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于60*30mm，上有精美雕花装饰，桌腿横撑不小于25*25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。采用环保油漆，无异味。（规格、颜色均可定制）
	10 
	张
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	2
	书画椅
	教师椅（四出头）规格58*47*46cm、背高113cm，全榆木材质 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨，嘉宝莉油漆，健康环保。
	10 
	张
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	5、1#3F再就业培训室

	1
	讲台
	桌面: 三氨板, 750*500*1080mm
上挡板：多层板油漆封边
下围板：金属打孔，喷粉，象牙白                         
立柱: 塑料+金属(喷粉)，象牙白   
桌脚: 铁，喷粉，象牙白
轮子: 2.0'万向轮, 2轮可锁定
	1 
	张
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	2
	培训椅
	椅背-全新PA+玻纤，一体注塑成型；

扶手-前后滑动扶手，有效距离2cm，满足不同需求坐姿使用

座垫-防阻燃定型海绵，足厚12厘多层定制弯曲板，配pp工程级材料座壳，减缓部件疲劳增加产品使用寿命

架子-优质Q235碳素钢椅架，足1.5厚钢架。承受力150kg

链接件-座椅各部分连接件均采用铝合链接件，牢固耐用脚垫-脚轮-万向尼龙脚轮，物理性能好，双层PA防滑国定脚挚
	65 
	张
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	6、1#2F多功能培训室

	1
	讲台
	桌面: 三氨板, 750*500*1080mm
上挡板：多层板油漆封边
下围板：金属打孔，喷粉，象牙白                         
立柱: 塑料+金属(喷粉)，象牙白   
桌脚: 铁，喷粉，象牙白
轮子: 2.0'万向轮, 3轮可锁定
	1 
	张
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	2
	培训椅
	椅背-全新PA+玻纤，一体注塑成型；

扶手-前后滑动扶手，有效距离2cm，满足不同需求坐姿使用

座垫-防阻燃定型海绵，足厚12厘多层定制弯曲板，配pp工程级材料座壳，减缓部件疲劳增加产品使用寿命

架子-优质Q235碳素钢椅架，足1.5厚钢架。承受力150kg

链接件-座椅各部分连接件均采用铝合链接件，牢固耐用脚垫-脚轮-万向尼龙脚轮，物理性能好，双层PA防滑国定脚挚
	16 
	张
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	7、棋牌室

	1
	棋牌桌
	桌面橡胶实木，桌腿榆木材质。桌面可活动，正面象棋，反面为绿色台面布。
	12 
	张
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	2
	棋牌椅
	采用进口橡木经打磨，消毒。制作而成， 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨，嘉宝莉油漆，健康环保。
	48 
	张
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	8、2#1F职工教育培训室

	1
	讲台
	桌面: 三氨板, 750*500*1080mm
上挡板：多层板油漆封边
下围板：金属打孔，喷粉，象牙白                         
立柱: 塑料+金属(喷粉)，象牙白   
桌脚: 铁，喷粉，象牙白
轮子: 2.0'万向轮, 2轮可锁定
	1 
	张
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	2
	培训桌
	面材：表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸贴面耐酸碱、耐磨性强、耐油；防火、耐高温耐变形，达到环保E1级标准；

基材：优质环保E1级刨花板，平整度高，胶合握钉力好，保证变形小、不开裂；耐火、耐污、耐酸、耐磨；

封边：采用优质PVC封边条，封边平直、顺滑，不脱胶、翘起四周采用高强度塑胶包边。
	57
	张
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	3
	会议椅
	1.靠背：框架为PP工程塑料，面层采用高弹透气网布，内置腰靠支撑，透气舒适。

2.座包：耐磨布艺面料，填充高密度定型海绵，回弹好、久压不易塌陷。

3.扶手：PP硬质塑料扶手，金属连接支架，结构牢固。

4.弓型椅架：加厚冷轧钢管，表面镀铬抛光处理，防锈耐用；底部配备静音防滑橡胶脚垫。

5.五金配件：防锈金属紧固件，连接稳定可靠。
	114
	张
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	9、1#2F茶艺培训室

	1
	茶台
	榆木实木结构，材质：桌面为优质实木板，周边加厚至30mm，仿明清造型，桌面铣线离桌边的距离70mm。桌腿为优质北方榆木规格不小于60*30mm，上有精美雕花装饰，桌腿横撑不小于25*25mm，榫卯结构，不开不拔，精细打磨，三底两面。采用环保油漆，无异味。（规格、颜色均可定制）
	12 
	张
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	2
	茶椅
	规格58*47*46cm、背高86cm，全榆木材质 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨。
	16 
	张
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	10、1#2F美术培训室

	1
	美术椅
	采用优质榉木经打磨，消毒。制作而成， 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨。
	30 
	张
	[image: image74.png]




	2
	画板
	采用优质榉木经打磨，消毒。制作而成， 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨。
	30 
	张
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	11、1#2F手工坊

	1
	手工桌
	选用北方老榆木榫卯结构，仿古造型，桌面边厚度不小于30mm,面芯选用优质实木板，桌腿规格60*60mm,桌面下方有雕花造型，整体美观，防形变，木纹纹理清晰。规格、颜色均可定制。
	15 
	张
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	2
	手工椅
	规格48*42*45cm、背高110cm，全榆木材质 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨。
	15 
	张
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	12、心灵驿站

	1
	办公桌
	①可左右方向互换。台面油漆封边，MDF板材，25mm厚度。
②铁横梁支撑台面。
③配置多功能滑盖插座，散热风扇，密码锁。
	4
	张
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	2
	办公椅
	1.底盘：中飞机底盘            
2.气杆：电镀65#BIFMA标准气杆                         
3.脚：电镀脚                         
4.轮子：PU轮                   
5.面料：PU西皮                  
6.板材：15厘9层胶合板           
7.海绵:高密度海棉
	4
	个
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	3
	班前椅
	饰面：优质西皮或是头层牛皮饰面
椅身：12毫米多层板                                                              海绵：40密度高弹海棉                                   
底架：1.5厚扁管电镀弓形架配扪皮扶手面
	2
	张
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	4
	文件柜
	顶板、侧板、中竖板、背板、层板，门板及其它15厘E1级刨花板1.0mmPVC，木框玻璃门
	3
	个
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	5
	沙发
	材质说明：1、饰面：采用头层牛皮或优质西皮饰面；                                            2、海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU高弹45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准；                                                                          3、框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；
4.弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。
5.沙发脚：采用2.2厚优质品牌五金配件或木质配件，牢固，结实，与家具颜色相协调。
	1
	套
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	6
	茶几
	碳素钢脚架
岩板台面
	1
	张
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	7
	书架
	采用进口橡木经打磨，消毒。制作而成， 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨。
	3
	套
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	8
	沙盘
	采用优质榉木经打磨，消毒。制作而成， 整体美观，榫卯结构，防形变，木纹纹理清晰，无瑕疵，精细打磨。
	1
	个
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	9
	调解桌
	①台面油漆封边防水工艺，MDF板材，25mm厚度。         ②自主开模圆润铁横梁支撑台面,铁底座
	2
	套
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	10
	调解椅
	1.靠背：框架为PP工程塑料，面层采用高弹透气网布，内置腰靠支撑，透气舒适。

2.座包：耐磨布艺面料，填充高密度定型海绵，回弹好、久压不易塌陷。

3.扶手：PP硬质塑料扶手，金属连接支架，结构牢固。

4.弓型椅架：加厚冷轧钢管，表面镀铬抛光处理，防锈耐用；底部配备静音防滑橡胶脚垫。

5.五金配件：防锈金属紧固件，连接稳定可靠。
	8
	张
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	11
	三人沙发
	材质说明：1、饰面：采用头层牛皮或优质西皮饰面；                                            2、海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU高弹45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准；                                                                          3、框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；
4.弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。
5.沙发脚：采用2.2厚优质品牌五金配件或木质配件，牢固，结实，与家具颜色相协调。
	2
	套
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	13、接访室

	1
	办公桌
	①基材为E1级MDF板材，台面50MM加厚双层台面。PVC封边； 
②配置毛刷铝线盒；
③左右互换
	2
	套
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	2
	办公椅
	1.底盘：中飞机底盘            
2.气杆：电镀65#BIFMA标准气杆                         
3.脚：电镀脚                         
4.轮子：PU轮                   
5.面料：PU西皮                  
6.板材：15厘9层胶合板           
7.海绵:高密度海棉
	2
	张
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	3
	班前椅
	饰面：优质西皮或是头层牛皮饰面
椅身：12毫米多层板                                                              海绵：40密度高弹海棉                                   
底架：1.5厚扁管电镀弓形架配扪皮扶手面
	2
	张
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	4
	文件柜
	顶板、侧板、中竖板、背板、层板，门板及其它15厘E1级刨花板1.0mmPVC，木框玻璃门
	4
	个
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	5
	沙发
	材质说明：1、饰面：采用头层牛皮或优质西皮饰面；                                            2、海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU高弹45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准；                                                                          3、框架：采用优质硬木材料，经防腐防虫处理；符合国家木工通用技术标准，含水率低于10%的硬木木方及15mm多层夹板；
4.弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。
5.沙发脚：采用2.2厚优质品牌五金配件或木质配件，牢固，结实，与家具颜色相协调。
	1
	套
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	6
	茶几
	碳素钢脚架
岩板台面
	1
	张
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	7
	角几
	碳素钢脚架
岩板台面
	1
	张
	[image: image95.png]—

&





	14、1#2F声乐室

	1
	条桌
	1.基材：优质高密度中纤板
面板+侧脚25mm
2.过线：开θ60通孔
	12
	张
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	2
	坐椅
	1.靠背：框架为PP工程塑料，面层采用高弹透气网布，内置腰靠支撑，透气舒适。

2.座包：耐磨布艺面料，填充高密度定型海绵，回弹好、久压不易塌陷。

3.扶手：PP硬质塑料扶手，金属连接支架，结构牢固。

4.弓型椅架：加厚冷轧钢管，表面镀铬抛光处理，防锈耐用；底部配备静音防滑橡胶脚垫。

5.五金配件：防锈金属紧固件，连接稳定可靠。
	48
	张
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	15、1#2F摄影室

	1
	5人组合位
	①采用E1级MDF板材，台面25MM厚，柜体16mm，PVC封边
②台脚1.2mm造型钢管，                            ③配置免携匙密码锁，桌面电位功能架。
	3
	套
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	2
	职员椅
	1.全新PP料加纤背框,过五万次拉背测试
2.全新尼龙固定镂空头枕(尼龙特网)
3.多功能龙骨腰托紧贴腰部,可根据人体舒适度调节全新PP弹力活动扶手
4.50密度高回弹海绵
5.开关式300牛线控气动躺度功能,靠背任意角度调节
6.100行程三级黑升降气杆
7.电镀脚托,可承受30KG重量，
8.340尼龙脚过1136KG测试,配55M加强尼龙轮
	15
	张
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	16、创新学术交流中心

	1
	培训椅
	椅背-全新PA+玻纤，一体注塑成型；

扶手-前后滑动扶手，有效距离2cm，满足不同需求坐姿使用

座垫-防阻燃定型海绵，足厚12厘多层定制弯曲板，配pp工程级材料座壳，减缓部件疲劳增加产品使用寿命

架子-优质Q235碳素钢椅架，足1.5厚钢架。承受力150kg

链接件-座椅各部分连接件均采用铝合链接件，牢固耐用脚垫-脚轮-万向尼龙脚轮，物理性能好，双层PA防滑国定脚挚
	56 
	张
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	2
	讲台
	1、实木多功能讲台
	1
	套
	/


五、采购项目商务要求

 采购包1：
★（一）投标有效期：  90  天（供应商承诺的投标有效期应当不少于本投标有效期，格式参考本招标文件五部分投标文件格式“一、投标函”）。

（二）供货要求：
本项目包括送货、安装及相关配套服务等。货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（三）交付时间：
合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用（由用户方造成工期延误除外）。
（四）交付地点：采购人指定地点。

（五）交付方式：现场交付。
（六）安装与调试：
供应商要制定安装调试方案和调试计划，明确安装调试的步骤和时间。从技术场地、设备检查等方面做好准备，从设备性能、功能、可靠性、安全性等方面进行各项测试，验证设备是否满足要求和使用需求，将设备调试至最佳状态，为项目的验收提供依据。

1.设备进场：提供完整的设备供货清单及进场报验流程，所有设备及辅材须送货上门并经过采购人清点确认。

（1）中标方须提供详细的设备供货配置清单，列明设备、辅材、备件及配套软件的名称、规格型号、数量及品牌。

所有设备及必需的辅材与备件须运送至采购人指定地点，运输、装卸、仓储费用全部由中标方承担。

（2）设备进场后须向采购人提交并提供设备出厂合格证、质量检测报告等证明文件，未经采购人清点确认的设备不得进场安装。

（3）安装所需工具设施物料由中标方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）中标方须负责所有设备室内配套的电线、线槽、接插件、安装支架、电源插座、空气开关等辅材的提供，确保设备安装条件完备。

2. 设备安装：按照国家或行业技术规范进行施工，派有经验的技术人员负责安装，并服从采购人的整体协调安排。

（1）中标方须按照国家或行业相关技术规范（如《电气装置安装工程施工及验收规范》）进行施工，确保安装质量符合标准。

（2）必须派有经验的技术人员到现场负责货物的安装，安装人员须具备相应的技术资质及丰富经验。

（3）安装过程中须服从采购人对施工计划、场地使用、人员进出、时间安排的整体协调，不得影响文化宫正常办公或培训秩序。

（4）中标方须负责所有设备室内配套的电气接驳工作，确保设备供电安全可靠，所有电气安装须符合安全用电规范。

3. 调试与清理：免费负责设备的全面调试，提供完整的技术资料，并在完工后清理现场，恢复环境整洁。

（1）设备安装完成后，中标方须免费负责设备的全面调试，确保各设备正常运行、系统间互联互通、操作响应灵敏，达到设计使用要求。

（2）调试完成后须免费提供完整的设备使用说明书、软件安装包及驱动程序、系统操作手册、设备配置清单（纸质版及电子版）。

（3）须对采购人指定人员进行现场操作指导，确保其掌握基本操作及日常维护技能。

（4）安装调试工作全部结束后，须对施工现场进行全面清理，清除所有包装废弃物、施工垃圾、剩余材料及临时设施，恢复现场整洁。

（5）现场清理须经采购人验收确认后方可退场，未完成清理的不予办理项目验收及付款手续。

（七）验收标准：
1.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。

 2.符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。 3.符合货物国家颁布标准。

 4.上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

 5.中标方必须提供全新的原厂原装优质产品（包括配件），符合国家以及该产品的出厂标准，产品的附件、说明书和技术咨询,并保证能获得原厂的售后服务和技术支持。 6.中标方所投报的产品必须是本国产品。本项目不接受所投报产品为进口产品的投标（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品）。

 7.中标方所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。 

8.中标方所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，中标方应当无偿提供。

 9.中标方所选用的设备材料及安装施工工程质量均须符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。

 10.中标方应当按照采购人的要求及其他资料对系统（软、硬件）进行设计、制作、安装和调试。

（八）质保期及售后服务：
1.项目中所有设备都应提供一年的质保服务。如产品生产厂家的保修条款超一年的，按厂家的保修期计算。质保期内，如出现非人为及不可抗力因素造成的质量问题，中标方应负责维修（费用已包含在总报价中，不另收费）。 

2.保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期在状态恢复正常时重新计算或予以更换为全新合格的同样设备。 

3.在保修期内，如货品非因采购方的人为原因而出现的问题由中标方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

 4.保修期内，中标方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

 5.保修期间，对采购方的服务通知，中标方在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，3天内处理完毕。若在3天内仍未能有效解决，中标方须提供同等档次的设备予采购方临时使用（费用已包含在总报价中，不另收费）。

 6.保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标方须更换同一档次货物（费用已包含在总报价中，不另收费）。

（九）付款方式：
1期：支付比例30%,签订合同后，采购人在10个工作日内向中标人支付30%的合同金额作为预付款，中标人需开具合法的等额发票；

2期：支付比例30%,所有货物送达后，数量清点无误，采购人凭中标人开具的合法等额发票、交货单及采购人确认后的盖章文件等资料并由采购人办理支付手续后10个工作日内，采购人按合同金额的30%向中标人支付合同约定的款项；

3期：支付比例40%,所有货物完成安装及调试工作，项目验收合格后，采购人在收到中标人开具的合法等额发票等资料并由采购人办理支付手续后10个工作日内，采购人按合同金额的40%向中标人支付合同约定的款项。

（十）其它要求：

1.本项目建设内容包含舞台设备、智能会议与培训系统、公共信息发布系统、培训与办公设施，涉及信息化设备供货安装、网络综合布线、系统集成联调、网络信息安全防护、系统运维保障及全过程项目管理等工作内容，因项目实施与长期运维难度较高，为保障项目规范实施、技术质量可控、网络安全合规及后期稳定运维，要求供应商具备对应的项目质量管控、技术售后、设备维保标准化服务能力，项目多专业并行实施，标准化项目质量管控能力可保障项目供货、施工、集成联调全流程质量可控；项目专业音视频、舞台系统调试复杂，完善的技术售后能力保障交付后的技术响应；项目包含持续运维保障工作，多类型设备需常态化保养维护，成熟的设备维保服务能力能够保障整套系统长期稳定运行。项目经理须具备高级信息系统项目管理师证书，系统集成项目管理工程师证书，全面承担项目整体统筹、进度管控、多方协调、合同履约、现场管理、资料归档及竣工验收等管理职责，依托各项专业资质所对应的项目管理，全过程把控项目实施流程与履约合规性。
2.功能演示要求：本项目要求在评审过程中进行设备功能演示，投标人在提交投标文件截止时间（9：30）前到达开标地点（广东省韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心二号楼二楼）等候。

功能演示开始时间由评审委员会确定，如投标人未在评审委员会规定的时间内到达演示地点进行功能演示，评审委员会有权视其为放弃功能演示。

（1）本项目由有效投标人于评标过程中进行功能演示，演示内容见技术评审表中功能演示相关内容，请投标人自行准备相关设备，评标现场仅提供电源和有线互联网网络环境。

（2）授权委托代理人须凭身份证原件参加功能演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（3）投标人演示时间不超过25分钟（含环境搭建和功能演示）。

（4）投标人演示顺序按供应商签到顺序进行。
第三部分
供应商须知
一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指：韶关市公共资源交易中心

2.2“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3合格的供应商 

2.3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.3.2供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
2.3.3符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。

2.4“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应当是本国货物，本项目将优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

5.1.1投标邀请函
5.1.2用户需求书
5.1.3供应商须知
5.1.4开标、资格审查、评标、定标

5.1.5合同文本 

5.1.6投标文件格式（仅供参考）

5.1.7在招标过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2供应商应当认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

潜在供应商在收到上述通知或在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、韶关市自主采购信息（https://portal.ythpt.sg.gov.cn/zfcg）上查阅相关通知或公告后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认，如在修改通知或公告发布之日起5天内没有以书面形式向采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

6.2供应商未在相关法律法规规定的时间内提出询问或质疑的，采购人或者采购代理机构将视其为无异议。

三、投标文件的编制和数量

7．投标的语言

7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应当附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2投标文件的构成应当符合法律法规及招标文件的要求。

8. 投标文件编制

8.1供应商对招标文件中多个分包进行投标的，其投标文件的编制应当按每个分包的要求分别装订和封装。供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

8.2供应商应当完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

9. 投标报价要求

    9.1供应商所提供的货物和服务均应当以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。仅以外币报价的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。
9.2供应商按照招标文件第二部分用户需求书规定的内容、责任范围以及第五部分合同文本的合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

9.3《投标明细报价表》填写时应当响应下列要求：

9.3.1无报价的项目视为此项目费用已包含在投标报价中；

9.3.2所有根据合同或其它原因应当由供应商支付的税款和其它应当交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中；

9.3.3应当包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

9.4每一种规格的货物或服务项目只允许有一个报价，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

10. 备选方案

10.1只允许供应商有一个投标方案，否则，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理（招标文件允许有备选方案的除外）。

11. 联合体投标

11.1联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

11.2两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
11.3组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

12. 供应商资格证明文件

12.1供应商应当按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

12.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖供应商公章。

12.3 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

13. 投标文件提交时间

13.1 投标文件提交时间为投标截止时间前30分钟内，供应商应当现场提交投标文件。

14. 投标文件的数量和签署

14.1 供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签署。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应当附在投标文件中。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署才有效。

四、投标文件的提交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 供应商将投标文件正本和副本密封包装，每套投标文件清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商公章。

15.2投标文件必须符合以下密封要求：在不对包装进行破坏的情况下，投标文件无法从包装内掉出或被取出，且他人无法看到投标文件的内文内容。

16. 投标文件的修改和撤回

16.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

16.2 供应商在提交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

16.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

17.投标文件的拒收

17.1逾期送达或者未按照招标文件要求密封的的投标文件将被拒收。
五、开标、资格审查、评标、定标（详见招标文件第四部分）

六、质疑

18. 质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（原件）向采购人、采购代理机构提出质疑。

根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。
18.2政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

18.2.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日。

18.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

18.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

18.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

    18.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    18.3.2质疑项目的名称、编号；

18.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

18.3.4事实依据；

18.3.5必要的法律依据；

18.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（授权代表签署的，应当提供法定代表人授权委托书）。

18.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的（提交质疑函时应当附网上报名回执），可以对该文件提出质疑。质疑供应商必须按采购文件的约定提交投标或响应文件后，才能对中标或者成交结果提出质疑。

18.5供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商在法定质疑期内二次或多次针对同一采购程序环节提出质疑的，采购代理机构均不予受理。

18.6接收质疑函的方式

质疑函必须以原件现场提交的方式提交（格式见第三部分供应商须知附件1.询问函格式和附件2.质疑函格式）。质疑供应商提出质疑时必须向采购人或者采购代理机构索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

18.7采购代理机构受理质疑联系事项

联系部门：政府采购部
联系电话：0751-8379625

通讯地址：韶关市武江区西联镇韶关市公共资源交易中心政府采购部     

七、 合同的订立和履行

19. 合同的订立

19.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件的承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

19.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应当将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

20. 合同的履行

20.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应当将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应当将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

20.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照20.2条的规定备案。
八、适用法律

21. 采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

附件1.询问函格式

询问函

一、询问供应商基本信息

询问供应商：                                        

地址：                                      邮编：                     
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                                      邮编：                     
二、询问项目基本情况

询问项目的采购项目名称：                          
询问项目的项目编号：                          分包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、询问事项具体内容

询问事项1：                                         
问题或条款内容：                                         

说明疑问或无法理解原因：                                          

询问事项2
……

四、与询问事项相关的询问请求或建议

请求或建议：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

询问函制作说明：

1.供应商提出询问时，应提交询问函。

2.询问供应商若委托代理人进行询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由询问供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.询问供应商若对项目的某一分包进行询问，询问函中应列明具体分包号。

4.询问函的询问事项应具体、明确，并说明疑问或无法理解原因。

5.询问函的询问请求或建议应与询问事项相关。

6.询问供应商为自然人的，询问函应由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，询问函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：

    根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。

附件2.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                                      邮编：                     
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                                      邮编：                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的采购项目名称：                          
质疑项目的项目编号：                          分包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

特别提醒：

    根据本项目委托代理协议书的约定，供应商如对采购文件内用户需求书（包括供应商资格、评审细则等）的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向本项目采购人提出，由采购人受理并答复有关事项[联系信息详见本采购文件第一部分投标邀请函五、采购项目内容及需求（五）采购人受理质疑联系事宜]；供应商如对采购文件内除用户需求书外的内容以及采购过程、中标或者成交结果的合法、合理性进行询问和质疑，应当直接向采购代理机构提出，由采购代理机构受理并答复有关事项。
第四部分
开标、资格审查、

评标、定标

    一、开标
   1.采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织开标。开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。
    2.开标时，供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。供应商不足3家的，不得开标。
    3.采购代理机构负责记录开标过程，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

　　4.供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

    二、资格审查

    6.开标结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。采购人根据《资格审查表》（附表一）内容逐条对每家供应商的资格进行审查，审查每家供应商是否符合招标文件的资格条件。只有全部满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求的供应商，才是资格审查合格的供应商。无效投标不能进入评审环节。

   7.只要不满足《资格审查表》（附表一）所列各项要求之一的，将对其投标文件作无效投标处理。
    8.合格供应商不足3家的，不得评标。

    三、评标委员会

    9.本次招标依法组建评标委员会。评标由采购人或采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

    10.评标委员会将按照招标文件规定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应当适用于每个供应商。

      四、评标程序、方法及标准

11.本次评标采用综合评分法。

    12.评标委员会的评标程序主要分为符合性审查、技术评审、商务评审、价格评审、推荐中标候选人。      

    13.符合性审查    

    13.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）逐条对每家供应商的投标文件的符合性进行审查，审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。只有全部满足招标文件规定的符合性要求的供应商，才是符合性审查合格的供应商。

    13.2只要不符合《符合性审查表》（附表二）所列各项情形之一的，评标委员会将对其投标文件作无效投标处理。

    13.3评标委员会对各供应商的投标文件进行符合性审查过程中，对投标文件的认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则进行表决。对初步被认定为无效投标者应当实行及时告知，评标委员会将集体意见现场及时告知投标当事人。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

    14.投标文件的澄清

    14.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签署。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

14.2供应商的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

    15.技术、商务及价格评审

    15.1评分总值最高为100分，评分分值分配详见附表三：《评分分值分配表》；
    15.2技术评审

    技术评分项明细及各单项所占分值详见附表四：《技术评审表》）；

    15.3商务评审

    商务评分项明细及各单项所占分值详见附表五：《商务评审表》

    15.4价格评审

15.4.1价格核准：评标委员会对有效供应商的报价进行详细复核，如有报价或计算上的错误的，进行修正。修正原则如下：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
    15.4.2评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

15.4.3计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（以评标价为准）为基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（保留两位小数点）。 

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

    15.5评标得分及统计：评标委员会根据对标的进行的综合评审，以实质上完全响应招标文件要求的、评标委员会按本项目的评标方法，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。并根据以下公式进行打分：

评标得分=F1+ F2 +……+ Fn

F1 、F2 ……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

注：在评标委员会各成员独立对每个有效供应商进行评价打分后，进行汇总得分，评标委员会在打分时,保留两位小数点。

16.
中标供应商的确定

    16.1推荐中标候选人名单：评标委员会按照评标得分由高到低顺序推荐中标候选人，并编制评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。若得分且投标报价相同、技术指标一致的，由评标委员会投票表决。

    16.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

16.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

    17.
发布中标结果

    17.1采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，韶关市自主采购信息（https://portal.ythpt.sg.gov.cn/zfcg）。

    17.2在中标结果公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应当承担相应的法律责任。

18.中标供应商到采购代理机构政府采购部领取中标通知书。
附表一：资格审查表

资格审查表
	序号
	审查内容

	1
	1、供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

   (1)具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。投标时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司（或其法人机构）和分支机构营业执照复印件，及总公司（或其法人机构）出具给分支机构的授权书。】。

  （2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》】。

   (5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】。

	2
	2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“记录失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为”中任意一项或多项记录名单；同时，供应商未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

注：以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，由采购代理机构打印查询结果提供资格审查，如相关记录信息已失效，供应商必须提供由该记录信息的执行或列入单位出具的相关证明材料。

	3
	3、落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

	4
	4、本项目的特定资格要求：

（1）关于联合体投标的规定：

 本采购项目不接受联合体投标。


注：此表内容应当与本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容一致，如有不一致，应当以本采购文件第一部分投标邀请函第二点申请人的资格要求的内容为准。

附表二：符合性审查表
符合性审查表

	序号
	审查内容

	1
	投标文件按招标文件要求签署、盖章。

	2
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者分项预算总价的。

	3
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	4
	投标文件满足招标文件中实质性响应技术条款（即标注★号条款）与实质性响应商务条款（即标注★号条款）。

	5
	未出现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


  注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
一、评分分值（或权重）分配表：

	序号
	评分项目
	分值

	1
	技术
	50

	2
	商务
	20

	3
	价格
	30

	共计100分


二、技术评审表：

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	投标产品技术参数响应情况
	24
	根据投标文件对采购项目技术参数要求的“▲”指标的满足与 偏离程度进行评审：带“▲”参数指标不满足或者不响应的每一项扣1.5分， 扣完为止，本项最低得 0 分。 （注：以上技术参数如采购需求中有明确要求提供证明资料，则以采购需求中要求为准，未按要求提供证明材料的不得分。未明确要求提供证明资料的，以《技术和服务要求响应表》响应情况为准。）

	2
	一般产品规格满足程 度
	5
	根据投标人对采购项目技术参数要求中非标示“▲"号的详细技术参数响应进行评分，全部满足得5分；有 1-5项条款为负偏离/无响应的,得3分；有6-10 项条款为负偏离/无响应的,得1分；有11项(含)以上条款负偏离/无响应的，得0分。 （注：以上技术参数如采购需求中有明确要求提供证明资料，以采购需求中要求为准，未按要求提供证明材料的不得分。未明确要求提供证明资料的，以《技术和服务要求响应表》响应情况为准。）

	3
	功能演示1：多媒体终端演示
	6
	投标人需到现场提供“多媒体终端”实物样品进行相关功能演示（采用PPT、视频、DEMO环境等非真实产品环境演示的不得分） ，根据以下参数要求进行现场逐项演示：

满足2条得6分，满足1条得3分，不满足或采用规定演示方式以外的不得分。

1.具备8个端控制和管理，包括教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、触控控制屏、H5、微信小程序、钉钉。支持零代码编程功能，支持即填即用简易框架式编程及自定义代码编程方式，可根据使用场景灵活设计自定义控制模式、控制界面。

2.具备数字信号处理（DSP）功能，DSP音频处理模块采用一体化设计集成到设备内部，确保系统的紧凑性、稳定性和易用性，满足以下参数：具有≥2路反馈抑制，并且每路不少于5级移频抑制效果；具有≥5路输入增益调节，可单独对每一路输入端设置静音和增益调节，调节范围等同或优于-72dB~12dB输入；具有≥5路可调节的输入噪声门设置，可单独设置开关，阈值等同或优于-72dB~0dB，建立时间等同或优于1ms~500ms，释放时间等同或优于50ms~3000ms；具有≥3路输入信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥4路输入和≥2路输出的音频矩阵功能；具有≥2路输出信号，并且每路信号具备≥15段均衡调节；具备≥2路输出增益调节，可单独设置静音和增益等同或优于-72dB~12dB；具备≥2路输出可调节的限幅器功能，可单独设置开关，阈值等同或优于-60dB~0dB,建立时间等同或优于1ms~500ms，释放时间等同或优于50ms~3000ms，并具备≥4种音效快捷保存启动功能。

	4
	功能演示2：发布盒1演示
	6
	投标人需到现场提供“发布盒1”实物样品进行相关功能演示（采用PPT、视频、DEMO环境等非真实产品环境演示的不得分） ，根据以下参数要求进行现场逐项演示：

满足2条得6分，满足1条得3分，不满足或采用规定演示方式以外的不得分。

1.终端具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2*天线接口、≥1*TF接口、≥3路3.5mm音频输入接口，≥3路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥3路USB3.0、≥3*USB2.0、≥2路Type-C；具备≥2路LAN/WAN网口、≥2路OPTICAL光纤网络接口；以及盒子自带一键复位动态IP功能。
2.可通过WEB端对采集到的≥2路信号源进行实时预览，具备视频预览开关，以及可选择任一通道预览的视频内容是原视频或者是过滤视频，具备全屏高清预览功能；具备生成带时间戳的图像报警记录功能，可自定义选择时间范围，以查看指定时段的报警内容；并且报警记录可选择“全部报警类型”或具体通道（通道1、通道2）的信号源进行查看。

	5
	功能演示3：控台演示
	3
	投标人需到现场提供“控台”实物样品进行相关功能演示（采用PPT、视频、DEMO环境等非真实产品环境演示的不得分） ，根据以下参数要求进行现场逐项演示：

满足得3分，不满足或采用规定演示方式以外的不得分。

1.支持时间轴可视化图形编程功能，使用者可以通过自由时间线编辑灯光秀，选择任意音频、视频、灯光文件，并对播放开始时间设定、结束时间设定、文件裁剪操作，时间线总长度>5小时。灯光秀编程结束后可以任意命名并保存。灯光秀提供灵活的效果控制，包括但不限于排序、播放、音量控制与黑场操作；场景设计功能，使用者可根据现场需求设置定时触发、手动触发和条件触发场景秀，所有场景设计均支持串行依次动作触发设备功能，也可以实现并行同步触发设备功能，可触发包括设备功能调用或者延时操作。

	6
	供货方案
	3
	根据采购需求中供货要求，对投标人提供的供货方案是否对需求理解准确，方案描述是否详细、合理，架构清晰程度，进行综合评审： 1、供货方案对需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，完全满足且优于采购需求的,得3分； 2、供货方案对需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，完全满足采购需求的,得2分； 3、供货方案对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，不完全满足采购需求的,得1分。 4、未提供，得0分。

	7
	安装调试方案
	3
	根据采购需求中安装与调试要求，对投标人提供的安装调试方案是否对需求理解准确，方案描述是否详细、合理，架构清晰程度，进行综合评审： 1、安装调试方案对需求理解准确，方案描述详细、合理，架构清晰，完全满足且优于采购需求的,得3分； 2、安装调试方案对需求理解比较准确，方案描述比较详细、比较合理，架构比较清晰，完全满足采购需求的,得2分； 3、安装调试方案对需求理解欠准确，方案描述欠详细、欠合理，架构欠清晰，不完全满足采购需求的,得1分。 4、未提供，得0分。

	技术评分合计50分


三、商务评审表：
	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	综合实力
	8
	供应商具有以下有效期内的体系认证： 
1、项目质量管理体系认证证书，得2分； 
2、信息技术售后服务体系认证证书，得2分； 
3、设备维护保养服务认证证书，得2分；

4、安全风险管理体系认证证书，得2分；
注：1、提供有效的证书复印件加盖供应商公章作为证明材料，未提供不得分。
2、投标人为分公司(分支机构)并取得总公司(或其上级机构)有效授权的，总公司(或其上级机构)具备的相关资质证书可视为分公司具有同等资质。

	2
	项目经理
	4
	根据本项目需求安排，拟投入项目经理(1名):

具有高级信息系统项目管理师证书的得4分、具有系统集成项目管理工程师证书的得2分。

注:本项最高得4分。注:需提供相关证书复印件及投标截止日之前三个月任1个月在投标单位的社保证明材料，并加盖投标人公章。投标人为分公司(分支机构)并取得总公司(或其上级机构)有效授权的，总公司(或其上级机构)具备的人员资质对分公司有效)

	3
	售后服务方案
	3
	根据投标人提供的售后服务方案（包括不仅限于1.质保期、2.设备故障报修的响应时间、3.故障修复时间）进行综合评审： 1.质保期承诺优于招标文件要求，或在一年基础上主动增加重要部件质保期限；故障响应机制完善，到场处理流程清晰；对于故障处理有明确的保障措施，同一故障更换货物的承诺清晰可行；方案完整细致，可操作性强，能够充分保障采购人利益，得3分。 2.质保期承诺满足招标文件要求；故障响应机制明确，到场处理安排合理；对于故障处理有替代设备等保障措施；同一故障更换货物的承诺明确；方案完整，能够满足项目售后服务要求，得2分。 3.质保期承诺满足招标文件要求；故障响应和到场处理有基本安排，但部分细节描述不够清晰；方案简单，但不影响主要售后服务功能的实现，得1分。4.未提供，得0分。

	4
	诚信记录
	5
	根据韶关市财政局《关于优化政府采购信用评价工作的通知》，对供应商的诚信状况（普通失信行为）进行评分，具体计算公式如下：诚信记录评审得分=供应商上一年度诚信记录得分×5%。 注：1.采购代理机构在评审活动开始前，通过广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询投标供应商诚信状况（即供应商上一年度的诚信记录得分），提供给评审委员会，由评审委员会根据招标文件的规定进行评审。2.首次参加韶关市政府采购活动的供应商诚信管理基础得分为100分，在广东政府采购网“其他监管检查公告”栏和韶关市财政局政务信息公开网站“政府采购”栏查询不到相关供应商扣分记录的，视为该供应商年度诚信记录得分为100分。

	商务评分合计20分


第五部分
合同文本

韶关市政府采购

甲    方：                   
电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   

采购项目名称：韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目 

采购编号：SG26WT005
    根据 韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》________________的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：¥        元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥ _______________元）人民币。

供货要求：详见《用户需求书》
四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：详见《用户需求书》

2.交货方式：详见《用户需求书》

3.交货地点： 详见《用户需求书》

五、付款方式：详见《用户需求书》

六、质保期及售后服务要求：详见《用户需求书》
七、安装与调试:乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收要求：详见《用户需求书》
九、违约责任与赔偿损失

……

争议的解决

……

不可抗力

……

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应当在变更当日内书面通知对方，否则，应当承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表： 

签定地点：

签定日期：     年    月   日              签定日期：     年     月     日

                                          开户名称：

                                          银行帐号：

                                          开 户 行：
第六部分
投标文件格式
温馨提示：

1.本部分仅供参考。

供应商应当编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份（投标文件的副本可采用正本的复印件）。

3.供应商应当将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应当加盖供应商公章。

                         目录
一、自查表 …………………………………………………………………………………………（）

   1.1资格性/符合性自表…………………………………………………………………………（）

   1.2
“★”条款自查表… ………………………………………………………………………（）
   1.3“▲”条款自查表………………………………………………………………………………（）
   1.4技术评审自查表………………………………………………………………………………（）

   1.5商务评审自查表………………………………………………………………………………（）

二、投标函 ……………………………………………………………………………………………（）

三、资格证明文件 ……………………………………………………………………………………（）

   3.1营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明…………………………………………（）

   3.2法定代表人证明书……………………………………………………………………………（）

   3.3法定代表人授权委托书（如有） ……………………………………………………………（）

   3.4财务状况报告或资信证明或投标担保函……………………………………………………（）

   3.5依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…………………………………………………（）

   3.6关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺…………………………………（）

   3.7守法经营声明书………………………………………………………………………………（）
   3.8制造商（或总代理）授权书（适用于非供应商生产的投标标的，根据招标文件要求选用）…………………………………（）
3.9联合体共同投标协议书（适用于允许联合体投标情形，根据招标文件要求选用）……（）
3.10资格条件承诺函（样本）…………………………………………………………………（）
……

四、技术部分  ………………………………………………………………………………………（）

  ……
五、商务部分  ………………………………………………………………………………………（）

  ……
六、价格部分  ………………………………………………………………………………………（）

 6.1开标一览表……………………………………………………………………………………（）

  6.2投标明细报价表 ……………………………………………………………………………（）

注：以上目录仅列举部分常用的内容，仅供参考，请供应商按照招标文件要求和以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请根据投标实际情况编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
韶关市政府采购

投标文件
（正本/副本）
采购项目名称：韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目
项目编号：SG26WT005
供应商名称：（盖章）

 法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：  年  月  日
一、自查表
1.1资格性/符合性自查表
	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料（如有）

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件第（）页


注：1.表中的材料将作为资格审查和符合性审查的重要依据之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

    2.供应商应根据《资格审查表》（附表一）以及《符合性审查表》（附表二）进行填写此表。
1.2
“★”条款自查表
	序号
	“★”条款要求
	自查结论
	证明文件（如有）

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	……
	
	
	


注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

    2.《用户需求书》中标注有“★”号参数为实质性条款，逐条响应，如不满足要求将导致无效投标。

    3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

    4.如无“★”条款，可不填写此表。
1.3“▲”条款自查表

	序号
	“▲”条款要求
	自查结论
	证明文件（如有）

	1
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	2
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	3
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	4
	
	□通过 □不通过
	见投标文件（）页

	……
	
	
	


注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

    2.《用户需求书》中标注有“▲”号参数为重要条款，逐条响应，如不满足要求将影响评分。

    3.供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

    4.如无“▲”条款，可不填写此表。

1.4技术评审自查表

	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	见投标文件（）页

	9
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。
1.5商务评审自查表
	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	见投标文件（）页

	9
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

二、投标函
投标函

韶关市公共资源交易中心：                                  
为响应你方组织的韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目（项目编号SG26WT005) 的招标，我方愿参与投标。我方确认收到贵方提供的该项目的招标文件的全部内容。
(供应商名称)作为投标供应商正式授权(授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。
在此提交的投标文件，正本    份，副本     份。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：
（一）同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供全部货物与相关服务，投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的投标有效期为     天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的所有条款，放弃对招标文件提出异议和质疑的一切权力。
（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而毫无保留地提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的决定和评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

（七）我方如果成为中标供应商，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。
（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。 
（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
供应商名称：                              

法定代表人姓名：

地址：                                   

传真：                               

电话：                                

电子邮件：                           

法定代表人（或授权代表）：（签署）        

供应商名称：(盖章)              

日期：    

三、资格证明文件
3.1营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件

	粘贴、装订或打印营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。此处可根据复印件自行调整。


3.2法定代表人证明书
（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）
法定代表人证明书

致：韶关市公共资源交易中心： 

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明书提交对方作为合同附件。


3.3
法定代表人授权委托书格式(适用于非法定代表人参与投标情形)
法定代表人授权委托书

致：韶关市公共资源交易中心：           
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

      签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明书提交对方作为合同附件。

      4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

      5.投标签署代表为法定代表人，则本表不适用。



3.4投标截止时间前最近一年的年度财务状况报告（资产负债表、损益表）或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

   ……

3.5投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料（上述材料均须经社保部门或税务部门盖章确认）

   ……

3.6关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺：

关于具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

韶关市公共资源交易中心：

    我方承诺：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供履行合同必需设备和专业技术人员（详见《设备及专业技术能力情况表》）。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃参与本次政府采购活动的资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

	设备及专业技术能力情况表

	序号
	设备名称或专业技术人员
	数量及单位
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


                        供应商名称：（盖章）

                        法定代表人（或授权代表）：（签署）
                         日期：  年  月  日

3.7守法经营声明书

守法经营声明书

我方诚意参与本项目投标，并特此声明：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我方符合本次政府采购活动所涉及的法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方投标文件作无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

                        供应商名称：（盖章）

                        法定代表人（或授权代表）：（签署）
                         日期：  年  月  日

3.8制造商（或总代理）授权书（适用于非供应商生产的投标标的，根据招标文件要求选用）

制造商（或总代理）授权书

韶关市公共资源交易中心：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目（项目编号SG26WT005) 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（盖章）:      
法定代表人（或授权代表）（签署） ：

职务：             

部门：            

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

3.9资格条件承诺函

资格条件承诺函
我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》 
第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第 
（五）项规定条件，具体包括： 
1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违 
法记录。
我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿 
接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证 
明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应 
商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。 
特此承诺。 
                    供应商名称（公章） 
年 月 日
3.10资格性审查要求的其他资质证明文件（根据招标文件要求，自行添加）
1.……

2.……

3.……

3.11名称变更

    供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。
四、技术部分
4.1货物说明一览表

货物说明一览表
	序号
	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

4.2实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.供应商必须对应招标文件技术部分的“★” 项内容逐条响应。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.如无“★”条款，可不填写此表。
4.3一般技术条款响应表

一般技术条款响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按货物实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。

    2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4.4技术方案
    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介。

 2.设备技术特点说明及详细方案。

4.5拟任执行管理及技术人员情况

拟任执行管理及技术人员情况表

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的
同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

4.6主要设备一览表

	设备名称
	规格型号
	数量
	出厂日期

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

4.7履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


4.8组织实施方案

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评标委员会可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1.对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2.针对本项目的组织实施方案

3.进度计划和保证项目完成的具体措施

4.项目整体验收计划

5.培训计划

6.供应商认为必要的其它内容。

4.9其它重要事项说明及承诺
     （如有，请扼要叙述）

五、商务部分

5.1供应商概况

5.1.1供应商情况介绍表

供应商情况介绍表

	供应商名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	平方米

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

    2.图片描述：经营场所、主要经营项目等。

    3.根据评审表的要求提交其它相应资料。

    4.此表数据如有虚假，一经查实，供应商自行承担相关责任。

5.1.2供货渠道与合作机构情况表

供货渠道与合作机构情况表

	分项
	基 本 情 况
	联系方式
	证明文件（如有）

	供应商情况
	单位名称：

注册资本：

法定代表人：

代理产品：

网址：
	联系人:

电话:

传真:
	见投标文件（）页

	设在广东省内的售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	联系人:

电话:

传真:
	见投标文件（）页


注：根据评审表的要求提交相应资料。

5.1.3同类项目业绩介绍表

同类项目业绩介绍表

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。根据评审表的要求提交相应资料。

5.1.4供应商目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

诉讼案件或仲裁的资料表

	涉及的另一方或另几方
	争端的原因
	涉及的金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.1.5规章管理制度一览表

规章管理制度一览表

	序号
	相关规章管理制度名称
	开始执行时间
	备注
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.根据评审表的要求提交相应资料

    2.所列制度均为目前仍在执行的制度。

5.1.6其它重要事项说明及承诺
(如有，请扼要叙述)

5.2实质性响应商务条款（“★”项）响应表

实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	招标要求
	投标实际参数
(供应商应按实际填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.供应商必须对应招标文件商务部分的“★” 项内容逐条响应。“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

 3.如无“★”条款，可不填写此表。
5.3一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明
	证明文件（如有）

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	
	见投标文件（）页

	2
	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	
	见投标文件（）页

	3
	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	
	见投标文件（）页

	4
	投标有效期：投标有效期为自提交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于     天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	
	见投标文件（）页

	5
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	
	见投标文件（）页

	6
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	
	见投标文件（）页

	7
	主要关键设备均为近      个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	
	见投标文件（）页

	8
	交货完工期：合同生效后   天内完成并可交付验收
	
	
	见投标文件（）页

	9
	质保期：验收交付之日起    年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。
	
	
	见投标文件（）页

	10
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	
	见投标文件（）页

	11
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	
	见投标文件（）页

	12
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	
	见投标文件（）页

	13
	其它商务条款偏离说明：
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

5.4售后服务方案
售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标文件的要求（格式自定）：
1.免费保修期。
2.应急维修时间安排。
3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）。
4.维修服务收费标准。
5.制造商的技术支持。
6.其它服务承诺。
7.培训计划。

5.5其它重要事项说明及承诺
     （如有，请扼要叙述）

六.报价表
6.1开标一览表

开标一览表
采购项目名称：韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目　
项目编号：SG26WT005
	报价项目
	金额(元)

	采购标的
	

	伴随服务
	

	其他费用
	

	总报价
	（大写）人民币                     

（小写）¥         


注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。
    2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均为人民币报价，金额单位为元。
供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日

6.2
投标明细报价表

投标明细报价表

采购项目名称：韶关市工人文化宫智能化设备和家具采购项目　
项目编号：SG26WT005
	一、采购标的

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	广东省现市场零售价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、伴随服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、其他费用详列

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准）


注：1.以上内容必须与《开标一览表》一致。

    2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标价格中。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签署）

日期：    年   月   日









法定代表人身份证复印件正面














法定代表人身份证复印件反面














授权代表身份证复印件正面














授权代表身份证复印件反面
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